福建省节能中心关于福建省节能技术产品推广目录（第四批、工业领域）的公示

　    根据《福建省<节能技术产品推广目录>管理办法》（闽节能﹝2020﹞26号）及《福建省节能中心关于征集工业领域节能技术产品的通知》（闽节能﹝2022﹞18号），经初审、专家评审及我中心研究，拟将格兰富水泵（上海）有限公司等10家企业申报的34项节能技术产品列入《福建省节能技术产品推广目录（第四批、工业领域）》，现予以公示。如有异议，请在公示期内与我中心联系。
　　一、公示日期：2022年7月18日至2022年8月5日。
　　二、联系方式：
　　省节能中心纪委：0591-87383293
省节能中心节能四处：0591-87506032
电子邮箱：jntg@gxt.fujian.gov.cn
附件：福建省节能技术产品推广目录（第四批、工业领域）

      公示名单
 福建省节能中心 
                   2022年7月18日

附件

福建省节能技术产品推广目录（第四批、工业领域）公示名单
	序号
	技术产品名称
	提供单位
	型号
	技术产品简介
	适用范围

	1
	空压站房智能

节能系统
	福州锦盛机电设备

有限公司
	/
	通过对空压站旧系统能耗数据分析和现场工况深入了解，形成针对企业各产量工况的节能运行机制。针对原空压设备运行压力偏高问题，重新选择与生产设备使用压力匹配的空压机(每降低一公斤压力可以节能7%)；采用空压机智能联控系统和变频调节系统，达到稳压控制，降低管网压力波动和压力带的目的；使用新型材质的空气管道，解决了普通材质管网长期泄漏，压降大，杂质多的问题；加入空压机热量回收系统，回收空压机的余热，供给生产或者生活用水，空调系统供热，车间供暖等，提高能源利用效率，进一步提高节能率。
	适用于空压站房

能源节约管理

	2
	eMegasys能源

管理系统
	厦门中智信系统

集成有限公司
	V1.0
	借助技术手段评估能源使用现状以发现能源管理缺陷，并以此制定能源利用优化方案，对前端用能设备进行节能反馈控制，进而实现节能。
	适用于工业园区

	3
	硅橡胶干式
变压器技术
	上海正尔智能科技股份有限公司
	
	采用高性能硅橡胶对变压器高压线圈进行包封，对变压器高压线圈及变压器铁芯进行优化设计，从而降低变压器空载及负载损耗。
	适用于各行业

配用电领域

	4
	辐射制冷超材料

技术
	宁波瑞凌新能源

科技有限公司

福州分公司
	/
	通过颠覆性材料设计，将功能粒子随机分散到柔性高分子材料中，利用功能粒子在红外波段有声子增强共振吸收的特点，对材料的光谱选择性进行精准调控，实现大气窗口的高发射率；结合背面高反射金属层，使材料具备高太阳光反射率，减小其在白天的太阳热吸收，从而达到优异的辐射制冷效果。
	适用于户外有制冷需求的各个领域，如建筑、粮食/石油仓储、电力/通信设备、交通物流、户外用品等领域。

	5
	中央空调自控系统
	福建金鼎杰能源

科技有限公司
	CAIS-3000
	通过对空调运行参数的实时检测、集成分析、动态优化和在线调节，实现变化负荷工况下整个空调系统的优化运行，大大提高空调系统的能源利用效率。
	适用于中央空调

系统群控

	6
	eMegasys智能

建筑管理系统
	厦门中智信系统

集成有限公司
	
V2.0
	采用BIM建模技术，嵌入建筑三维可视化模型，对工业园区所有设备进行高效、精细化管控。系统结合强大的数据兼容能力，高效整合工业园区内能耗数据，对工业园区设备运行态势进行实时监控，对能源数据指标进行多维可视分析，并对能耗指标综合考评，帮助管理者掌握工业园区能耗的实时状态，为资源合理调配、工业园区节能减排提供有力的数据支持。
	适用于工业园区

	7
	水矢量雾化悬浮

冷却设备
	深圳市辰诺节能

科技有限公司
	CNPWY-75(低噪声型）
	以冷却水循环系统水泵的余压做为动力源，热水通过管道进入雾化装置经二道冲击高速旋转雾化装置由水能变为机械能，热水快速雾化降温并带动装置上风叶高速旋转产生足够风量又由机械能转变为风能，抽风和鼓风将塔内热交换的热汽排出塔顶外以达到设备降温的效果，为冷却塔设备节电100%、节水30%到60%左右，噪音小于60分贝。
	适用于工业和商业的冷却水循环系统的

冷却塔设备

	8
	LS单级双吸
水泵


	格兰富水泵（上海）

有限公司


	LS350-250-630B

	采用CFD（计算流体动力学）、FEA（有限元分析）、Catia（3D建模）等流体模拟和外形设计工具，实现设计效率最大化。
	适用于大流量原水取、增压供水、空调和工艺冷却、锅炉冷凝水循环和输送以及其它工业流体输送等

	9
	
	
	LS350-300-508C
	
	

	10
	
	
	LS500-300-508F

	
	

	11
	
	
	LS500-300-710E

	
	

	12
	
	
	LS500-300-680F

	
	

	13
	
	
	LS500-350-608A

	
	

	14
	
	
	LS600-400-722A

	
	

	15
	
	
	LS300-200-489C

	
	

	16
	
	
	LS250-200-381B
	
	

	17
	硅橡胶节能

配电变压器


	悉瑞绿色电气

（苏州）有限公司
	SJCB14-1000/10

	通过减小主绝缘距离，缩短磁路；专利绕线工艺降低绕组高度，进一步缩短磁路；应用低损耗取向硅钢材料达到降低变压器空载损耗的目的。基于高导热硅橡胶、特殊设计的散热、增大导线表面积以降低涡流电阻三个措施，降低变压器负载损耗。
	适用于各行业

配用电领域

	18
	
	
	SJCB14-2000/10

	
	

	19
	
	
	SJCB18-500/10-NX1

	
	

	20
	
	
	SJCB18-2000/10-NX1
	
	

	21
	铸钉辊
	中机焊业科技

（福建）有限公司
	/
	铸钉辊采用硬质合金钉与堆焊耐磨层结合的方式，将硬质合金预埋进辊体内，再进行浇铸，这样可以使硬质合金钉紧密结合，提高了辊压机的耐磨性和使用时长，从而提升效率。
	适用于水泥、矿山等

需粉碎型行业

	22
	LED光能路灯


	漳州和泰电光源

科技有限公司
	HT-YT20S 20W
	LED光能路灯是通过光伏板将太阳能/光能转换为电能,为一体化光能路灯中的锂电池充电。白天只要有微弱光线，光伏板就能收集、存储需要的能量,晚上自动为一体化光能路灯供电,实现夜间照明。
	适用于工厂主干路、次干路、支路等道路照明

	23
	
	
	HT-YT30S 30W
	
	

	24
	
	
	HT-YT40S 40W
	
	

	25
	
	
	HT-YT60S 60W
	
	

	26
	
	
	HT-YT80S 80W
	
	

	27
	LED路灯


	漳州和泰电光源

科技有限公司
	HT-LD-48W 48W
	LED路灯采用低压直流供电，具有高效、安全、节能、环保、寿命长、响应速度快、显色指数高等独特优点。
	适用于工厂主干路、次干路、支路等道路照明

	28
	
	
	HT-LD-80W 80W
	
	

	29
	
	
	HT-LD-130W 130W
	
	

	30
	
	
	HT-LD-200W 200W
	
	

	31
	LED球泡灯


	漳州和泰电光源

科技有限公司
	BPZ250/Q 2.2W
	LED球泡具有独特、高效的散热体系，散热性能优良，导光均匀无暗斑，出光柔和不刺眼。适用性强，更换操作简单方便。同时具有环保性能，不含汞(Hg)等对环境有害的物质，不会对环境造成破坏。
	适用于工厂室内等

照明场所

	32
	
	
	BPZ500/Q 4.2W
	
	

	33
	
	
	BPZ800/Q 6.8W
	
	

	34
	
	
	BPZ1000/Q 9.5W
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