重点用能行业节能标准规范汇编
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第一部分　单位产品能源消耗限额标准

一、《炼油单位产品能源消耗限额》（GB30251-2013） 
（一）适用范围
《炼油单位产品能源消耗限额》（GB 30251-2013）规定了炼油生产单位产品能源消耗（以下简称单位产品能耗）限额的限定值、准入值和先进值的技术要求、统计范围和计算方法及节能措施。该标准适用于以原油及外购原料油为原料，生产汽油、柴油、煤油、润滑油基础油、溶剂油、燃料油、液化石油气、丙烷、丙烯、苯、甲苯、混合二甲苯、石蜡、沥青、石油焦及化工原料等生产过程能耗计算、考核，以及新建项目的能耗控制。

（二）主要指标

现有炼油生产单位产品能耗能耗限定值、准入值、先进值见表1，其中限定值和准入值为强制性指标。

表1 现有炼油单位产品能耗限定值、准入值、先进值

	名称
	单位能量因数能耗限定值
kgoe/（t•能量因数）
	炼油（单位）综合能耗准入值
kgoe/t
	单位能量因数能耗准入值
kgoe/（t•能量因数）
	单位能量因数能耗先进值
kgoe/（t•能量因数）

	炼油
	≤11.5
	≤63（不适用于以煤为主要制氢原料的炼油企业）
	≤8.0
	≤7.0


（三）技术要求

1.现有炼油企业生产过程中，炼油生产单位能量因数能耗应符合表1中的限定值要求。

2.新建炼油企业炼油（单位）综合能耗和单位能量因数能耗应符合表1中的准入值要求。

3.炼油单位产品能耗先进值的指标采用单位能量因数能耗其值应符合表1中的先进值要求。

注：标准详细内容请查阅正式文本。

　　　　二、《乙烯装置单位产品能源消耗限额》（GB30250-2013） 
（一）适用范围
《乙烯装置单位产品能源消耗限额》（GB30250-2013）规定了乙烯装置生产单位产品能源消耗（以下简称单位产品能耗）限额的限定值、准入值和先进值的技术要求、统计范围和计算方法及节能措施。该标准适用于以石油烷类为原料,经蒸汽热裂解、急冷、压缩、分离工艺，生产乙烯、丙烯、混合碳四、裂解汽油和氢气等产品的乙烯装置能耗的计算、考核以及对新建项目的能耗控制。

（二）主要指标

现有乙烯装置生产单位产品能耗限定值、准入值、先进值见表2，其中限定值和准入值为强制性指标。

表2 现有乙烯装置单位产品能耗限定值、准入值、先进值

	名称
	单位乙烯能耗限定值
kgoe/t
	单位双烯能耗限定值
kgoe/t
	单位乙烯能耗准入值
kgoe/t
	单位双烯能耗准入值
kgoe/t
	单位乙烯能耗先进值
kgoe/t
	单位双烯能耗先进值
kgoe/t

	30万吨/年及以下小型乙烯装置
	≤830
	≤560
	≤640
	≤430
	≤610
	≤400

	30万吨/年以上大型乙烯装置
	≤720
	≤490
	
	
	
	


（三）技术要求

1.现有乙烯装置生产过程中，乙烯装置单位乙烯能耗、单位双烯能耗应符合表2中的限定值要求。

2.新建乙烯装置单位乙烯能耗、单位双烯能耗应符合表2中的准入值要求。

3.乙烯装置单位乙烯能耗、单位双烯能耗先进值应符合表2中的先进值要求。

注：标准详细内容请查阅正式文本。

　　　　三、《合成氨单位产品能源消耗限额》（GB21344-2015） 
（一）适用范围
《合成氨单位产品能源消耗限额》（GB21344-2015）规定了合成氨生产单位产品能源消耗（以下简称单位产品能耗）限额的限定值、准入值和先进值的技术要求、统计范围和计算方法及节能措施。该标准适用于以优质无烟块煤、非优质无烟块煤、型煤、粉煤、天然气为原料生产合成氨产品的企业能耗的计算、考核，以及对新建项目的能耗控制。

（二）主要指标

现有合成氨生产单位产品能耗限定值、准入值、先进值见表3，其中限定值和准入值为强制性指标。

表3 现有合成氨单位产品能耗限定值、准入值、先进值

	名称
	合成氨单位产品综合能耗限定值
kgce/t
	合成氨单位产品综合能耗准入值
kgce/t
	合成氨单位产品综合能耗先进值
kgce/t

	优质无烟块煤
	≤1500
	≤1350
	≤1150

	非优质无烟块煤、型煤
	≤1700
	≤1550
	≤1320

	粉煤（包括无烟粉煤、烟煤）
	≤1680
	≤1650
	≤1500

	天然气
	≤1250
	≤1100
	≤1050


（三）技术要求

1.现有以优质无烟块煤、非优质无烟块煤、型煤、粉煤、天然气为原料生产合成氨产品，单位产品能耗应符合表3中的限定值要求。

2.新建以优质无烟块煤、非优质无烟块煤、型煤、粉煤、天然气为原料生产合成氨产品，单位产品能耗应符合表3准入值要求。

3.以优质无烟块煤、非优质无烟块煤、型煤、粉煤、天然气为原料生产合成氨产品，单位产品能耗先进值应符合表3先进值要求。

注：标准详细内容请查阅正式文本。

    　四、《对二甲苯单位产品能源消耗限额》（GB31534-2015） 
（一）适用范围
《对二甲苯单位产品能源消耗限额》（GB31534-2015）规定了对二甲苯生产单位产品能源消耗（以下简称单位产品能耗）限额的限定值、准入值和先进值的技术要求、统计范围和计算方法及节能措施。该标准适用于以石脑油、加氢裂解汽油为主要原料，生产对二甲苯为主要产品的企业单位产品能耗的计算、考核，以及对新建或改扩建项目的能耗控制。

（二）主要指标

现有对二甲苯生产单位产品能耗限定值、准入值、先进值见表4，其中限定值和准入值为强制性指标。

表4 现有对二甲苯单位产品能耗限定值、准入值、先进值

	名称
	对二甲苯单位产品能耗限定值
kgoe/t
	对二甲苯单位产品能耗准入值
kgoe/t
	对二甲苯单位产品能耗先进值
kgoe/t

	对二甲苯
	≤700
	≤530
	≤500


（三）技术要求

1.现有以石脑油、加氢裂解汽油为主要原料，生产对二甲苯产品单位产品能耗应符合表4中的限定值要求。

2.新建以石脑油、加氢裂解汽油为主要原料，生产对二甲苯产品单位产品能耗应符合表4准入值要求。

3.以石脑油、加氢裂解汽油为主要原料，生产对二甲苯产品单位产品能耗先进值应符合表4先进值要求。

注：标准详细内容请查阅正式文本。
　　　　五、《烧碱单位产品能源消耗限额》（GB21257-2014） 
（一）适用范围
《烧碱单位产品能源消耗限额》（GB 21257-2014）规定了烧碱生产单位产品能源消耗（以下简称单位产品能耗）限额的限定值、准入值和先进值的技术要求、统计范围和计算方法及节能措施。该标准适用于以烧碱（离子膜法、隔膜法）生产企业能耗的计算、考核，以及对新建项目的能耗控制。

（二）主要指标

现有烧碱生产单位产品能耗限定值、准入值、先进值见表5，其中限定值和准入值为强制性指标。

表5 现有烧碱单位产品能耗限定值、准入值、先进值
	名称及规格

（质量分数）%
	烧碱单位产品综合能耗限定值
kgce/t
	烧碱电解单元交流电耗限定值
kW.h/t
	烧碱单位产品综合能耗准入值
kgce/t
	烧碱电解单元交流电耗准入值
kW.h/t
	烧碱单位产品综合能耗先进值
kgce/t
	烧碱电解单元交流电耗先进值
kW.h/t

	离子膜法液碱≥30.0
	≤375
	≤2470
	≤315
	≤2340
	≤315
	≤2300

	离子膜法液碱≥45.0
	≤500
	
	≤450
	
	≤430
	

	离子膜法固碱≥98.0
	≤800
	
	≤650
	
	≤630
	

	隔膜法液碱≥30.0
	≤880
	≤2530
	-
	
-
	≤680
	≤2450

	隔膜法液碱≥42.0
	≤1100
	
	-
	
	≤800
	

	隔膜法固碱≥95.0
	≤1200
	
	-
	
	≤1000
	

	产品名称及规格执行GB209-2006。

表中隔膜法烧碱电解单元交流电耗限定值，是指金属阳极隔膜电解槽电流密度为1700A/m2的执行标准。当金属阳极隔膜电解槽电流密度变化时，电流密度每增减100A/m2，烧碱电解单元单位产品交流电耗减增44kW.h/t。


（三）技术要求

1.现有烧碱生产装置单位产品综合能耗和电解单元交流电耗应符合表5中的限定值要求。

2.新建烧碱生产装置单位产品综合能耗和电解单元交流电耗应符合表5准入值要求。

3.烧碱生产装置单位产品综合能耗和电解单元交流电耗先进值应符合表5先进值要求。

注：标准详细内容请查阅正式文本。

第二部分　清洁生产评价指标体系

一、硫酸行业清洁生产评价指标体系

（一）适用范围

本指标体系规定了硫酸生产企业清洁生产的一般要求。本评价指标体系将清洁生产评价指标分为六类，即生产工艺及装备指标、资源能源消耗指标、资源综合利用指标、污染物产生指标、产品特征指标和清洁生产管理指标。

本指标体系适用于以硫磺、硫铁矿、硫酸亚铁掺烧硫磺、石膏（包括磷石膏）原料生产硫酸的企业的清洁生产审核、清洁生产潜力与机会的判断、清洁生产绩效评定和清洁生产绩效公告制度，也适用于环境影响评价、排污许可证、环保领跑者等环境管理制度。

本指标体系不适用于其他回收二氧化硫制酸和混合原料制酸的企业。

（二）评价指标体系 

硫酸行业清洁生产评价指标体系对硫磺制酸企业、硫铁矿制酸企业、石膏制酸企业、硫酸亚铁掺烧硫磺制酸企业分别确定清洁生产评价指标项目、权重及基准值，具体见表1-表4。

表 1  硫磺制酸企业清洁生产评价指标项目、权重及基准值表
	序号
	一级指标
	一级指

标权重
	二级指标
	单位
	二级指标权重
	Ⅰ级

基准值
	Ⅱ级

基准值
	Ⅲ级

基准值

	1
	生产工艺及装备指标
	0.2
	*单套装置生产能力
	万 t/a
	0.1
	≥60
	≥40
	≥20

	2
	
	
	是否有尾气处理装置
	—
	0.1
	是

	3
	
	
	*进入转化器二氧化硫气浓
	%
	0.3
	≥11
	≥10.5
	≥10

	4
	
	
	*二氧化硫总转化率
	%
	0.3
	≥99.85
	≥99.80
	≥99.60

	5
	
	
	运输车辆“国五”的比例
	%
	0.2
	100%
	≥90%
	≥80%

	6
	资源能源消耗指标
	0.3
	*单位产品综合能耗
	kgce/t 酸
	0.4
	≤-200
	≤-180
	≤-130

	7
	
	
	硫磺
	kg/t 酸
	0.2
	≤335
	≤340
	≤345

	8
	
	
	单位产品取水量
	t/t 酸
	0.4
	≤2.0
	≤2.4
	≤3.0

	9
	资源综合利用指标
	0.1
	吨酸产蒸汽量
	t/t 酸
	0.6
	≥1.2+0.45
	≥1.15+0.4
	≥1.1

	10
	
	
	尾吸副产品是否利用
	—
	0.4
	是
	否

	11
	污染物产生指标
	0.3
	*单位产品二氧化硫产生量
	g/t 酸
	0.8
	≤980
	≤1300
	≤2620

	12
	
	
	废催化剂产生量
	L/t 酸
	0.2
	≤0.08
	≤0.1
	≤0.12

	13
	产品特征指标
	0.05
	硫酸灰分含量
	/%
	0.2
	≤0.02
	≤0.03
	≤0.10

	14
	
	
	硫酸中铁含量
	/%
	0.2
	≤0.005
	≤0.010
	—

	15
	
	
	硫酸中砷含量
	/%
	0.2
	≤0.0001
	≤0.001
	≤0.01

	16
	
	
	硫酸中铅含量
	/%
	0.2
	≤0.005
	≤0.02
	—

	17
	
	
	硫酸中汞含量
	/%
	0.2
	≤0.001
	≤0.01
	—

	18
	清洁生产管理指标
	0.05
	*产业政策执行情况
	—
	0.1
	生产规模符合国家和地方相关产业政策， 不采用国家限制、淘汰类的生产工艺、装备，不生产国家限制、淘汰类的产品
	生产规模符合国家和地方相关产业政策，但采用国家限制类的生产工艺、装备，或生产国家限制
类的产品

	19
	
	
	*环保法律法规执行情况
	—
	0.1
	符合国家和地方有关环境法律、法规，企业污染物排放及能源消耗总量满足国家及地方政府相关标准，满足环评批复、环保“三同

时”制度、总量控制和排污许可证管理要求。

	20
	
	
	清洁生产审核
	—
	0.1
	按政府规定要求， 制订有清洁生产审核工作计划，对原料及生产全流程生定期开展清洁生产审核活动，中、高费 方 案 实 施 率
≥80%。
	按政府规定要求，制订有清洁生产审核工作计划，对原料及生产全流程定期开展清洁生产审核活动，中、高费方案实施率≥60%。
	按政府规定要求，制订有清洁生产审核工作计划，原料及生产全流程中部分生产工序定期开展清洁生产审核活动， 中、高费方案实施率
≥50%。

	21
	
	
	清洁生产管理
	—
	0.1
	按照 GB/T 24001 建立并运行环境管理体系,建有专门负责清洁生产的领导机构，各成员单位及主管人员职责分工明确；有健全的清洁生产管理制度和奖励管理办法，有执行情况检查记录；制定有清洁生产工作规划及年度工作计划，对规划、计划提出的目标、指标、清洁生产方案，认真组织落实；资源、能源、环保设施运行统计台账齐全；建立、制定环境突发性事件应急预案（预案要通过相应环保部门备案）并定期演练。按行业无组织排放监管的

相关政策要求，加强对无组织排放的防控措施，减少生产过程无组织排放。

	22
	
	
	污染物排放监测
	—
	0.1
	按照排污许可证规定的自行监测方案自行或委托第三方监测机构开展监测工作，安排专人专职对监测数据进行记录、整理、统计

和分析，公开自行监测信息。

	23
	
	
	污染物处理设施运行管理
	—
	0.1
	建有废水、废气处理设施运行中控系统， 按照排污许可证规定建立治污设施运行台

账。
	按照排污许可证规定建立治污设施运

行台账。

	24
	
	
	节能管理
	—
	0.1
	按国家规定要求，组织开展节能评估与能源审计工作，实施节能改造项目完成

率≥≥90%。
	按国家规定要求，组织开展节能评估与能源审计工作，实施节能改造项目完成率≥70%。
	按国家规定要求，组织开展节能评估与能源审计工作，实施节能改造项目完成率≥50%。

	25
	
	
	*危险化学品管理
	—
	0.1
	符合《危险化学品安全管理条例》相关要求

	26
	
	
	计量器具配备情况
	—
	0.05
	计量器具配备满足符合国家标准 GB 17167、GB 24789 三级计量配备要求。

	27
	
	
	土壤污染隐患排查
	—
	0.05
	参照国家有关技术规范，建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散

	28
	
	
	一般工业固体废物管理
	—
	0.05
	对一般工业固体废物加以循环利用，利用率高于80%，且按照 GB
18599 相关规定对暂时不利用或者不能利用的一般工业固体废物
进行贮存或处置
	对一般工业固体废物加以循环利用，利用率高于 60%，且按照 GB 18599 相关规定对暂时不利用或者不能利用的一般工业固体废物进行贮存或处置
	对一般工业固体废物加以循环利用，利用率低于 60%，且按照 GB 18599 相关规定对暂时不利用或者不能利用的一般工业固体废物进行贮存或处置

	29
	
	
	*危险废物管理
	—
	0.05
	根据《危险废物规范化管理指标体系》综合评估，危险废物规范

化管理情况为“达标”

	注：1、*的指标项为限定性指标。

2、“—”代表不做具体要求。


表 2  硫铁矿制酸企业清洁生产评价指标项目、权重及基准值表
	序号
	一级指标
	一级指标权重
	二级指标
	单位
	二级指标权重
	Ⅰ级 基准值
	Ⅱ级 基准值
	Ⅲ级 基准值

	1
	生产工艺及装备指标
	0.2
	*单套装置生产能力
	万 t/a
	0.1
	≥30
	≥20
	≥10

	2
	
	
	*进入转化器二氧化硫气浓
	%
	0.3
	≥8.5
	≥8
	≥7.5

	3
	
	
	*二氧化硫总转化率
	%
	0.3
	≥99.80
	≥99.75
	≥99.5

	4
	
	
	是否有尾气处理装置
	—
	0.1
	是

	5
	
	
	运输车辆“国五”的比例
	%
	0.2
	100%
	≥90%
	≥80%

	6
	资源能源消耗指标
	0.3
	*单位产品综合能耗
	kgce/t 酸
	0.4
	≤-145
	≤-130
	≤-115

	7
	
	
	硫铁矿（S35％）
	kg/t 酸
	0.2
	≤975
	≤980
	≤985

	8
	
	
	单位产品取水量
	t/t 酸
	0.4
	≤3.4
	≤3.8
	≤4.3

	9
	资源综合利用指标
	0.1
	吨酸产蒸汽量
	t/t 酸
	0.4
	≥1.2
	≥1.1
	≥1.0

	10
	
	
	硫铁矿烧渣利用率
	%
	0.4
	≥100
	≥100
	≥95

	11
	
	
	尾吸副产品是否利用
	—
	0.2
	是
	否

	12
	污染物产生指标
	0.3
	*单位产品二氧化硫产生量
	g/t 酸
	0.5
	≤1300
	≤1640
	≤3280

	13
	
	
	单位产品废水产生量
	m3/t 酸
	0.1
	≤0.4
	≤0.6
	≤0.8

	
	
	
	废催化剂产生量
	L/t 酸
	0.1
	≤0.1
	≤0.13
	≤0.15

	
	
	
	废水排放砷含量
	mg/L
	0.1
	≤0.05
	≤0.1
	≤0.3

	
	
	
	废水排放铅含量
	mg/L
	0.1
	≤0.05
	≤0.1
	≤0.5

	14
	
	
	废水排放铊含量
	mg/L
	0.1
	≤0.001
	≤0.003
	≤0.006

	15
	产品特征指标
	0.05
	硫酸灰分含量
	/%
	0.2
	≤0.02
	≤0.03
	≤0.10

	16
	
	
	硫酸中铁含量
	/%
	0.2
	≤0.005
	≤0.010
	—

	17
	
	
	硫酸中砷含量
	/%
	0.2
	≤0.0001
	≤0.001
	≤0.01

	18
	
	
	硫酸中铅含量
	/%
	0.2
	≤0.005
	≤0.02
	—

	19
	
	
	硫酸中汞含量
	/%
	0.2
	≤0.001
	≤0.01
	—

	20
	清洁生产管理指标
	0.05
	*产业政策执行情况
	—
	0.1
	生产规模符合国家和地方相关产业政策，不采用国家限制、淘汰类的生产工艺、装备，不生产国家限制、淘汰类的产品
	生产规模符合国家和地方相关产业政策，但采用国家限制类的生产工艺、装

备，或生产国家限制类的产品

	21
	
	
	*环保法律法规执行情况
	—
	0.1
	符合国家和地方有关环境法律、法规，企业污染物排放及能源消耗总量满足国家及地方政府相关标准，满足环评批复、环保“三同时”制度、总量控制和排污许可证管理要求。

	22
	
	
	清洁生产审核
	—
	0.1
	按政府规定要求，制订有清洁生产审核工作计划，对原料及生产全流程生定期开展清洁生产审核活动，中、高费方案实施率≥80%。
	按政府规定要求，制订有清洁生产审核工作计划，对原料及生产全流程定期开展清洁生产审核活动，中、高费方案实施率≥60%。
	按政府规定要求，制订有清洁生产审核工作计划， 原料及生产全流程中部分生产工序定期开展清洁生产审核活动，中、高费方

案实施率≥50%。

	23
	
	
	清洁生产管理
	—
	0.1
	按照 GB/T 24001 建立并运行环境管理体系,建有专门负责清洁生产的领导机构，各成员单位及主管人员职责分工明确；有健全的清洁生产管理制度和奖励管理办法，有执行情况检查记录；制定有清洁生产工作规划及年度工作计划，对规划、计划提出的目标、指标、清洁生产方案，认真组织落实；资源、能源、环保设施运行统计台账齐全；建立、制定环境突发性事件应急预案（预案要通过相应环保部门备案）并定期演练。按行业无组织排放监管的相关政策要求，加强对无组织排放的防控措施，减少生产过程无组织排放。

	24
	
	
	污染物排放监测
	—
	0.1
	按照排污许可证规定的自行监测方案自行或委托第三方监测机构开展监测工作，安排专人专职对监测数据进行记录、整理、统计和分析，公开自行监测信息。

	25
	
	
	污染物处理设施运行管理
	—
	0.1
	建有废水、废气处理设施运行中控系统，按照排污许可证规定建立治污设施运行台账。
	按照排污许可证规定建立治污设施运行台账。

	26
	
	
	节能管理
	—
	0.1
	按国家规定要求，组织开展节能评估与能源审计工作，实施节能改造项目完成率≥90%。
	按国家规定要求，组织开展节能评估与能源审计工作， 实施节能改造项目完成率

≥70%。
	按国家规定要求，组织开展节能评估与能源审计工作，实施节能改造项目完成率≥50%。

	27
	
	
	*危险化学品管理
	—
	0.1
	符合《危险化学品安全管理条例》相关要求

	28
	
	
	计量器具配备情况
	—
	0.05
	计量器具配备满足符合国家标准 GB 17167、GB 24789 三级计量配备要求。

	29
	
	
	土壤污染隐患排查
	—
	0.05
	参照国家有关技术规范，建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散

	30
	
	
	一般工业固体废物管理
	—
	0.05
	对一般工业固体废物加以循环利用，利用率高于 80%，且按照 GB 18599 相关规定对暂时不利用或者不能利用的一般工业固体废物进行贮存或
处置
	对一般工业固体废物加以循环利用，利用率高于 60%， 且按照 GB 18599 相关规定对暂时不利用或者不能利用的一般工业固体废物进行贮

存或处置
	对一般工业固体废物加以循环利用， 利用率低于60%，且按照 GB 18599 相关规定对暂时不利用或者不能利用的一般工业固体
废物进行贮存或处置

	31
	
	
	*危险废物管理
	—
	0.05
	根据《危险废物规范化管理指标体系》综合评估，危险废物规范化管理情况为“达标”

	注： 1、*的指标项为限定性指标。2、“—”代表不做具体要求。

3、废水产生量指净化系统排出的酸性废水，废水产生量取决于烟气中的三氧化硫、水、不溶性颗粒物、有害元素及其化合物等影响因素。硫铁矿制酸废水产生量差异较大，不同的硫铁矿、硫精砂成分、不同的净化工        艺其产生的废水量均不同。降低废水产生量应从原料控制、净化工艺、中间过程处理等方面进行控制，降低入净化系统烟气中的有害物质含量，以减少废水排放量。废水产生量应从源头控制。


表 3  石膏制酸企业清洁生产评价指标项目、权重及基准值表
	序号
	一级指标
	一级指
标权重
	二级指标
	单位
	二级指
标权重
	Ⅰ级

基准值
	Ⅱ级

基准值
	Ⅲ级

基准值

	1
	生产工艺及装备指标
	0.2
	*单套装置生产能力
	万 t/a
	0.1
	≥30
	≥20
	≥10

	2
	
	
	*进入转化器二氧化硫气浓
	%
	0.3
	≥7
	≥6.5
	≥5.8

	3
	
	
	*二氧化硫总转化率
	%
	0.3
	≥99.85
	≥99.80
	≥99.70

	
	
	
	是否有尾气处理装置
	
	0.1
	是

	4
	
	
	运输车辆“国五”的比例
	%
	0.2
	100%
	≥90%
	≥80%

	5
	资源能源消耗指标
	0.3
	*单位产品综合能耗
	kgce/t 酸
	0.4
	≤145
	≤160
	≤175

	6
	
	
	石膏（S23.5％）
	kg/t 酸
	0.2
	≤1440
	≤1460
	≤1480

	7
	
	
	单位产品取水量
	t/t 酸
	0.4
	≤3.6
	≤4.0
	≤4.5

	8
	资源综合利用指标
	0.1
	烧渣利用率
	%
	0.6
	≥100
	≥100
	≥95

	9
	
	
	尾吸副产品是否利用
	
	0.4
	是
	是
	否

	10
	污染物产生指标
	0.3
	*单位产品二氧化硫产生量
	g/t 酸
	0.6
	≤980
	≤1300
	≤1970

	11
	
	
	单位产品废水产生量
	m3/t 酸
	0.1
	≤0.4
	≤0.6
	≤0.8

	
	
	
	废催化剂产生量
	L/t 酸
	0.1
	≤0.1
	≤0.13
	≤0.15

	
	
	
	废水排放砷含量
	mg/L
	0.1
	≤0.05
	≤0.1
	≤0.3

	12
	
	
	废水排放铅含量
	mg/L
	0.1
	≤0.05
	≤0.1
	≤0.5

	13
	产品特征指标
	0.05
	硫酸灰分含量
	ω/%
	0.2
	≤0.02
	≤0.03
	≤0.10

	14
	
	
	硫酸中铁含量
	ω/%
	0.2
	≤0.005
	≤0.010
	—

	15
	
	
	硫酸中砷含量
	ω/%
	0.2
	≤0.0001
	≤0.001
	≤0.01

	16
	
	
	硫酸中铅含量
	ω/%
	0.2
	≤0.005
	≤0.02
	—

	17
	
	
	硫酸中汞含量
	ω/%
	0.2
	≤0.001
	≤0.01
	—

	18
	清洁生产管理指标
	0.05
	*产业政策执行情况
	—
	0.1
	生产规模符合国家和地方相关产业政策，不采用国家限制、淘汰类的生产工艺、装备，不生产国家限制、淘汰类的产品
	生产规模符合国家和地方相关产业政策，但采用国家限制类的生产工艺、装备，或生产国家限制类的产品

	19
	
	
	*环保法律法规执行情况
	—
	0.1
	符合国家和地方有关环境法律、法规，企业污染物排放及能源消耗总量满足国家及地方政府相关标

准，满足环评批复、环保“三同时”制度、总量控制和排污许可证管理要求。

	20
	
	
	清洁生产审核
	—
	0.1
	按政府规定要求，制订有清洁生产审核工作计划，对原料及生产全流程生定期开展清洁生产审核活动，中、高费方案实

施率≥80%。
	按政府规定要求，制订有清洁生产审核工作计划，对原料及生产全流程定期开展清洁生产审核活动， 中、高费方案实施率
≥60%。
	按政府规定要求，制订有清洁生产审核工作计划，原料及生产全流程中部分生产工序定期开展清洁生产审核活动，中、

高费方案实施率≥50%。

	21
	
	
	清洁生产管理
	—
	0.1
	按照 GB/T 24001 建立并运行环境管理体系,建有专门负责清洁生产的领导机构，各成员单位及主管人员职责分工明确；有健全的清洁生产管理制度和奖励管理办法，有执行情况检查记录；制定有清洁生产工作规划及年度工作计划，对规划、计划提出的目标、指标、清洁生产方案，认真组织落实； 资源、能源、环保设施运行统计台账齐全；建立、制定环境突发性事件应急预案（预案要通过相应环保部门备案）并定期演练。按行业无组织排放监管的相关政策要求，加强对无组织排放的防控措
施，减少生产过程无组织排放。

	22
	
	
	污染物排放监测
	—
	0.1
	按照排污许可证规定的自行监测方案自行或委托第三方监测机构开展监测工作，安排专人专职对监

测数据进行记录、整理、统计和分析，公开自行监测信息。

	23
	
	
	污染物处理设施运行管理
	—
	0.1
	建有废水、废气处理设施运行中控系统，按照排污许可证规定建

立治污设施运行台账。
	按照排污许可证规定建立治污

设施运行台账。

	24
	
	
	节能管理
	—
	0.1
	按国家规定要求，组织开展节能评估与能源审计工作，实施

节能改造项目完成率≥90%。
	按国家规定要求，组织开展节能评估与能源审计工作，实施节能

改造项目完成率≥70%。
	按国家规定要求，组织开展节能评估与能源审计工作，实施

节能改造项目完成率≥50%。

	25
	
	
	*危险化学品管理
	—
	0.1
	符合《危险化学品安全管理条例》相关要求

	26
	
	
	计量器具配备情况
	—
	0.05
	计量器具配备满足符合国家标准 GB 17167、GB 24789 三级计量配备要求。

	27
	
	
	土壤污染隐患排查
	—
	0.05
	参照国家有关技术规范，建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散

	28
	
	
	一般工业固体废物管理
	—
	0.05
	对一般工业固体废物加以循环利用，利用率高于 80%，且按照 GB 18599 相关规定对暂时不利用或者不能利用的一般工业固体废物进行贮存或处置
	对一般工业固体废物加以循环利用，利用率高于 60%，且按照GB 18599 相关规定对暂时不利用或者不能利用的一般工业固体废物进行贮存或处置
	对一般工业固体废物加以循环利用，利用率低于 60%，且按照GB 18599 相关规定对暂时不利用或者不能利用的一般工业固体废物进行贮存或处置

	29
	
	
	*危险废物管理
	—
	0.05
	根据《危险废物规范化管理指标体系》综合评估，危险废物规范化管理情况为“达标”

	注：1、*的指标项为限定性指标。
2、“—”代表不做具体要求。
3、废水产生量指净化系统排出的酸性废水，废水产生量取决于烟气中的三氧化硫、水、不溶性颗粒物、有害元素及其化合物等影响因素。石膏制酸废水产生量差异较大，不同的石膏成分、不同的净化工艺其产生的废水        量均不同。降低废水产生量应从原料控制、净化工艺、中间过程处理等方面进行控制，降低入净化系统烟气中的有害物质含量，以减少废水排放量。废水产生量应从源头控制。


表 4  硫酸亚铁掺烧硫磺制酸企业清洁生产评价指标项目、权重及基准值表
	序号
	一级指标
	一级指
标权重
	二级指标
	单位
	二级指
标权重
	Ⅰ级

基准值
	Ⅱ级

基准值
	Ⅲ级

基准值

	1
	生产工艺及装备指标
	0.2
	*单套装置生产能力
	万 t/a
	0.1
	≥30
	≥20
	≥10

	2
	
	
	*进入转化器二氧化硫气浓
	%
	0.3
	≥9.5
	≥9
	≥8.5

	3
	
	
	*二氧化硫总转化率
	%
	0.3
	≥99.80
	≥99.75
	≥99.70

	4
	
	
	是否有尾气处理装置
	
	0.1
	是
	是
	是

	5
	
	
	运输车辆“国五”的比例
	%
	0.2
	100%
	≥90%
	≥80%

	6
	资源能源消耗指标
	0.3
	*单位产品综合能耗
	kgce/t 酸
	0.4
	≤-55
	≤-50
	≤-45

	7
	
	
	硫磺
	kg/t 酸
	0.2
	≤305
	≤310
	≤320

	8
	
	
	单位产品取水量
	t/t 酸
	0.4
	≤3.4
	≤3.8
	≤4.3

	9
	资源综合利用指标
	0.1
	吨酸产蒸汽量
	t/t 酸
	0.4
	≥0.7
	≥0.65
	≥0.6

	10
	
	
	亚铁掺烧量
	kg/t 酸
	0.2
	≥280
	≥250
	≥220

	11
	
	
	烧渣利用率
	%
	0.2
	≥100
	≥100
	≥100

	12
	
	
	尾吸副产品是否利用
	
	0.2
	是
	是
	否

	13
	污染物产生指标
	0.3
	*单位产品二氧化硫产生量
	g/t 酸
	0.6
	≤1300
	≤1640
	≤1970

	14
	
	
	单位产品废水产生量
	m3/t 酸
	0.2
	≤0.6
	≤0.8
	≤1.0

	15
	
	
	废催化剂产生量
	L/t 酸
	0.2
	≤0.1
	≤0.13
	≤0.15

	16
	产品特征指标
	0.05
	硫酸灰分含量
	ω/%
	0.2
	≤0.02
	≤0.03
	≤0.10

	17
	
	
	硫酸中铁含量
	ω/%
	0.2
	≤0.005
	≤0.010
	—

	18
	
	
	硫酸中砷含量
	ω/%
	0.2
	≤0.0001
	≤0.001
	≤0.01

	19
	
	
	硫酸中铅含量
	ω/%
	0.2
	≤0.005
	≤0.02
	—

	20
	
	
	硫酸中汞含量
	ω/%
	0.2
	≤0.001
	≤0.01
	—

	21
	清洁生产管理指标
	0.05
	*产业政策执行情况
	—
	0.1
	生产规模符合国家和地方相关产业政策，不采用国家限制、淘汰类的生产工艺、装备，不生产国家限制、淘汰类的产品
	生产规模符合国家和地方相关产业政策，但采用国家限制类的生产工艺、装备，或生产国家限制类的产品

	22
	
	
	*环保法律法规执行情况
	—
	0.1
	符合国家和地方有关环境法律、法规，企业污染物排放及能源消耗总量满足国家及地方政府

相关标准，满足环评批复、环保“三同时”制度、总量控制和排污许可证管理要求。

	23
	
	
	清洁生产审核
	—
	0.1
	按政府规定要求，制订有清洁生产审核工作计划，对原料及生产全流程生定期开展清洁生产审核活动，中、高

费方案实施率≥80%。
	按政府规定要求，制订有清洁生产审核工作计划， 对原料及生产全流程定期开展清洁生产审核活动，

中、高费方案实施率≥60%。
	按政府规定要求，制订有清洁生产审核工作计划，原料及生产全流程中部分生产工序定期开展清洁生产审核活动，中、高费方案

实施率≥50%。

	24
	
	
	清洁生产管理
	—
	0.1
	按照 GB/T 24001 建立并运行环境管理体系,建有专门负责清洁生产的领导机构，各成员单位及主管人员职责分工明确；有健全的清洁生产管理制度和奖励管理办法，有执行情况检查记录； 制定有清洁生产工作规划及年度工作计划，对规划、计划提出的目标、指标、清洁生产方案， 认真组织落实；资源、能源、环保设施运行统计台账齐全；建立、制定环境突发性事件应急预案（预案要通过相应环保部门备案）并定期演练。按行业无组织排放监管的相关政策要求，
加强对无组织排放的防控措施，减少生产过程无组织排放。

	25
	
	
	污染物排放监测
	—
	0.1
	按照排污许可证规定的自行监测方案自行或委托第三方监测机构开展监测工作，安排专人专

职对监测数据进行记录、整理、统计和分析，公开自行监测信息。

	26
	
	
	污染物处理设施运行管理
	—
	0.1
	建有废水、废气处理设施运行中控系统，按照排污许可证

规定建立治污设施运行台账。
	按照排污许可证规定建立治污设

施运行台账。

	27
	
	
	节能管理
	—
	0.1
	按国家规定要求，组织开展节能评估与能源审计工作，实施节能改造项目完成率≥90%。
	按国家规定要求，组织开展节能评估与能源审计工作，实施节能改造项目
完成率≥70%。
	按国家规定要求，组织开展节能评估与能源审计工作，实施节能改造项目完成率≥50%。

	28
	
	
	*危险化学品管理
	—
	0.1
	符合《危险化学品安全管理条例》相关要求

	29
	
	
	计量器具配备情况
	—
	0.05
	计量器具配备满足符合国家标准 GB 17167、GB 24789 三级计量配备要求。

	30
	
	
	土壤污染隐患排查
	—
	0.05
	参照国家有关技术规范，建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散

	31
	
	
	一般工业固体废物管理
	—
	0.05
	对一般工业固体废物加以循环利用，利用率高于 80%，且按照 GB 18599 相关规定对暂时不利用或者不能利用的一般工业固体废物进行贮存或处置
	对一般工业固体废物加以循环利用，利用率高于60%，且按照 GB 18599
相关规定对暂时不利用或者不能利用的一般工业固体废物进行贮存或处置
	对一般工业固体废物加以循环利用，利用率低于 60%，且按照 GB 18599 相关规定对暂时不利用或者不能利用的一般工业固体废物进行贮存或处置

	32
	
	
	*危险废物管理
	—
	0.05
	根据《危险废物规范化管理指标体系》综合评估，危险废物规范化管理情况为“达标”

	注：1、*的指标项为限定性指标。
2、“—”代表不做具体要求。
3、亚铁成分以钛白粉生产稀酸压滤后的黄亚铁和四水亚铁各按 1:1 质量比计。


（三）硫酸行业清洁生产企业的评定

硫酸行业不同等级清洁生产水平综合评价指数判定值规定见表5

表 5 硫酸生产企业清洁生产水平判定表

	企业清洁生产水平
	清洁生产综合评价指数

	Ⅰ级（国际清洁生产领先水平）
	——同时满足：

—— YⅠ  85 ；

——限定性指标全部满足Ⅰ级基准值要求。

	Ⅱ级（国内清洁生产先进水平）
	——同时满足：

—— YⅡ  85 ；

——限定性指标全部满足Ⅱ级基准值要求及以上。

	Ⅲ级（国内清洁生产一般水平）
	——满足YⅢ  100 。


注：评价指标详细内容请查阅正式文本。



