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[bookmark: _Toc15460]第一部分  单位产品能源消耗限额标准

[bookmark: _Toc4417]一、《制浆造纸单位产品能源消耗限额》（GB 31825-2015） 
[bookmark: 标准目次][bookmark: 起草工作][bookmark: 2][bookmark: 1-5][bookmark: sub31184540_2][bookmark: sub31184540_1_5][bookmark: 1_5][bookmark: ref_[2]_31184540][bookmark: ref_2][bookmark: ref_3][bookmark: ref_[3]_31184540]（一）适用范围
《制浆造纸单位产品能源消耗限额》（GB 31825-2015）规定了主要的纸浆、机制纸和纸板主要生产系统单位产品能源消耗限额的技术要求、统计范围、计算方法和节能管理与措施。该标准适用于以植物纤维为主要原料的纸浆、机制纸和纸板主要生产系统单位产品能源消耗的计算、考核，以及对新建及改扩建企业（装置）的能耗控制。
（二）主要指标
[bookmark: 4][bookmark: sub31184540_4][bookmark: 引用文件] 纸浆、机制纸和纸板主要生产系统单位产品能耗限定值、准入值和先进值见表1，其中限定值和准入值为强制性指标。
[bookmark: 5][bookmark: sub31184540_5][bookmark: 实施建议]表1 制浆造纸主要生产系统单位产品能耗限定值、准入值和先进值
	产品分类
	指标单位
	限定值
	准入值
	先进值

	纸浆
	漂白化学
木浆1
	自用浆
	kgce/Adt2
	≤280
	≤240
	≤200

	
	
	商品浆
	kgce/Adt
	≤400
	≤360
	≤320

	
	未漂化学浆1
	自用浆
	kgce/Adt
	≤220
	≤180
	≤150

	
	
	商品浆
	kgce/Adt
	≤340
	≤300
	≤270

	
	漂白化学非木浆
（自用浆）1
	kgce/Adt
	≤400
	≤310
	≤280

	
	化学机械浆及机械浆（自用浆）
	kgce/Adt
	≤350
	≤290
	≤235

	
	脱墨废纸浆（自用浆）
	kgce/Adt
	≤210
	≤175
	≤140

	
	未脱墨废纸浆（自用浆）
	kgce/Adt
	≤90
	≤75
	≤60

	机制纸
和纸板
	新闻纸
	kgce/t
	≤320
	≤260
	≤210

	
	非涂布印刷书写纸
	kgce/t
	≤450
	≤375
	≤300

	
	涂布印刷纸
	kgce/t
	≤450
	≤375
	≤300

	
	生活用纸
	木浆
	kgce/t
	≤560
	≤490
	≤420

	
	
	非木浆
	kgce/t
	≤600
	≤550
	≤460

	
	包装用纸
	kgce/t
	≤460
	≤400
	≤320

	
	白纸板
	kgce/t
	≤330
	≤275
	≤220

	
	箱纸板
	kgce/t
	≤330
	≤275
	≤220

	
	瓦楞原纸
	kgce/t
	≤315
	≤260
	≤210

	
	涂布纸板
	kgce/t
	≤345
	≤290
	≤230



（三）技术要求
1.单位产品能耗限定值
现有纸浆、机制纸和纸板主要生产系统单位产品能耗应符合限定值要求。
新建及改扩建制浆造纸主要生产系统单位产品能耗应符合准入值要求。


注：详细内容请查阅标准正式文本。


[bookmark: _Toc22366]第二部分  清洁生产评价指标体系

[bookmark: _Toc9117]一、制浆造纸行业清洁生产评价指标体系
（一）适用范围
本指标体系规定了制浆造纸企业清洁生产的一般要求。本指标体系将清洁生产指标分为六类，即生产工艺及设备要求、资源和能源消耗指标、资源综合利用指标、污染物产生指标、产品特征指标和清洁生产管理指标。 
本指标体系适用于制浆造纸企业的清洁生产评价工作。 
本指标体系不适用本体系中未涉及的纸浆、纸及纸板的清洁生产评价。 
（二）评价指标体系 
不同类型制浆造纸清洁生产评价指标体系的各评价指标、评价基准值和权重值见表1-表13。
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表 1    漂白硫酸盐木（竹）浆评价指标项目、权重及基准值
	序号
	一级指标
	一级指标权重
	二级指标
	单位
	二级指标权重
	Ⅰ级基准值
	Ⅱ级基准值
	Ⅲ级基准值

	1
	生产工艺及设备要求
	0.3
	原料
	0.05
	符合国家有关森林管理的规定及林纸一体化相关规定的木片(竹片)

	2
	
	
	备料
	0.15
	干法剥皮，冲洗水循环利用或直接采购木片(竹片)

	3
	
	
	蒸煮工艺
	0.2
	低能耗连续或间歇蒸煮，氧脱木素
	低能耗连续或间歇蒸煮

	4
	
	
	洗涤工艺
	0.15
	多段逆流洗涤

	5
	
	
	筛选工艺
	0.15
	全封闭压力筛选
	压力筛选

	6
	
	
	漂白工艺
	0.2
	TCFc 或 ECFd 漂白

	7
	
	
	碱回收工艺
	0.1
	有污冷凝水汽提、臭气收集和焚烧、副产品回收、热电联产
	碱回收设施配套齐全，运行正常

	8
	资源和能源消耗指标
	0.2
	*单位产品取水量
	木浆
	m3/ Adt a
	0.5
	33
	38
	60

	
	
	
	
	竹浆
	
	
	38
	43
	65

	9
	
	
	*单位产品综合能耗(外购能源)
	木浆
	kgce/ Adt
	0.5
	160
	330
	420

	
	
	
	
	竹浆 b
	
	
	280
	380
	550

	10
	资源综合
利用指标
	0.2
	*黑液提取率
	木浆
	%
	0.1
	99
	97
	96

	
	
	
	
	竹浆
	
	
	98
	95
	93

	11
	
	
	*碱回收率
	木浆
	%
	0.26
	98
	96
	94

	
	
	
	
	竹浆
	
	
	96
	94
	93

	12
	
	
	*碱炉热效率
	木浆
	%
	0.23
	72
	70
	68

	
	
	
	
	竹浆
	
	
	66
	62
	58

	13
	
	
	白泥综合利用率
	*木浆
	%
	0.1
	98
	95
	92

	
	
	
	
	竹浆
	
	
	60
	40
	20

	14
	
	
	水重复利用率
	%
	0.17
	90
	85
	80

	15
	
	
	锅炉灰渣综合利用率
	%
	0.07
	100
	100
	100

	16
	
	
	备料渣(指木屑、竹屑等)综合利用率
	%
	0.07
	100
	100
	100

	17
	污染物
产生指标
	0.15
	*单位产品废水产生量
	木浆
	m3/Adt
	0.47
	28
	32
	50

	
	
	
	
	竹浆
	
	
	32
	36
	55

	18
	
	
	*单位产品CODCr 产生量
	木浆
	kg/Adt
	0.33
	30
	37
	42

	
	
	
	
	竹浆
	
	
	38
	45
	55

	19
	
	
	可吸附有机卤素 (AOX) 产生量
	木浆
	kg/Adt
	0.2
	0.2
	0.35
	0.6

	
	
	
	
	竹浆
	
	
	0.3
	0.45
	0.6

	20
	清洁生产
管理指标
	0.15
	参见表7e

	注 1：带*的指标为限定性指标。
注 2：化学品制备只包括二氧化氯、二氧化硫和氧气的制备。

	a    Adt 表示吨风干浆，以下同。
b   竹浆综合能耗(外购能源)不包括石灰窑所用能源。
c    TCF:全无氯漂白。
d    ECF:无元素氯漂白。
e    表7计算结果为本表的一部分，计算方法与本表其他指标相同。
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表 2    本色硫酸盐木（竹）浆评价指标项目、权重及基准值
	序号
	一级指标
	一级指标权重
	二级指标
	单位
	二级指标权重
	I 级基准值
	Ⅱ级基准值
	Ⅲ级基准值

	1
	生产工艺及 设备要求
	0.3
	原料
	0.1
	符合国家有关森林管理的规定及林纸一体化相关规定的木片(竹片)

	2
	
	
	备料
	0.1
	干法剥皮，冲洗水循环利用或直接采购木片(竹片)

	3
	
	
	蒸煮工艺
	0.15
	低能耗连续或间歇蒸煮

	4
	
	
	洗涤工艺
	0.2
	多段逆流洗涤

	5
	
	
	筛选工艺
	0.2
	全封闭压力筛选
	压力筛选
	改进传统的筛选

	6
	
	
	碱回收工艺
	0.25
	有污冷凝水汽提、臭气收集和焚烧、副产品回收、热电联产
	碱回收设施配套齐全，运行正常

	7
	
资源和能源 消耗指标
	0.2
	*单位产品取水量
	木浆
	m3/ Adt
	0.5
	20
	25
	50

	
	
	
	
	竹浆
	
	
	23
	30
	50

	8
	
	
	*单位产品综合能耗(外购能 源)
	木浆
	kgce/ Adt
	0.5
	110
	200
	300

	
	
	
	
	竹浆
	
	
	200
	250
	350

	9
	资源综合
利用指标
	0.2
	*黑液提取率
	木浆
	%
	0.1
	99
	98
	96

	
	
	
	
	竹浆
	
	
	98
	95
	93

	10
	
	
	*碱回收率
	木浆
	%
	0.26
	97
	95
	92

	
	
	
	
	竹浆
	
	
	95
	92
	90

	11
	
	
	*碱炉热效率
	木浆
	%
	0.23
	70
	68
	66

	
	
	
	
	竹浆
	
	
	64
	60
	56

	12
	
	
	白泥综合利用率
	*木浆
	%
	0.1
	98
	90
	85

	
	
	
	
	竹浆
	
	
	60
	40
	20

	13
	
	
	水重复利用率
	%
	0.17
	90
	85
	80

	14
	
	
	锅炉灰渣综合利用率
	%
	0.07
	100
	100
	100

	15
	
	
	备料渣(指木屑、竹屑等)综合利用率
	%
	0.07
	100
	100
	100

	16
	污染物
产生指标
	0.15
	*单位产品废水产生量
	木浆
	m3/ Adt
	0.67
	16
	20
	42

	
	
	
	
	竹浆
	
	
	18
	25
	42

	17
	
	
	*单位产品 CODCr 产生量
	木浆
	kg/ Adt
	0.33
	10
	18
	32

	
	
	
	
	竹浆
	
	
	18
	25
	37

	18
	清洁生产
管理指标
	0.15
	参见表7a

	注 1：带*的指标为限定性指标。

	a  表7计算结果为本表的一部分，计算方法与本表其他指标相同。
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表 3    化学机械木浆评价指标项目、权重及基准值
	序号
	一级指标
	一级指标权重
	二级指标
	单位
	二级指标权重
	I 级基准值
	Ⅱ级基准值
	Ⅲ级基准值

	1
	生产工艺及
装备指标
	0.3
	化学预浸渍
	0.5
	碱性浸渍

	
	
	
	磨浆
	0.5
	高浓磨浆机

	2
	资源和能源
消耗指标
	0.2
	*单位产品取水量
	APMPa
	m3/ Adt
	0.5
	13
	20
	38

	
	
	
	
	BCTMPb
	
	
	13
	20
	38

	3
	
	
	*单位产品综合能耗 (自用浆)
	kgce/ Adt
	0.5
	250
	300
	350

	4
	资源综合
利用指标
	0.2
	水重复利用率
	%
	0.5
	90
	85
	80

	5
	
	
	锅炉灰渣综合利用率
	%
	0.25
	100
	100
	100

	6
	
	
	备料渣(指木屑等)综合利用率
	%
	0.25
	100
	100
	100

	7
	污染物
产生指标
	0.15
	*单位产品废水产生量
	APMP
	m3/ Adt
	0.6
	10
	15
	32

	
	
	
	
	BCTMP
	
	
	10
	15
	32

	8
	
	
	*单位产品 CODCr 产生量
	APMP
	kg/ Adt
	0.4
	110
	130
	190

	
	
	
	
	BCTMP
	
	
	90
	120
	190

	9
	清洁生产
管理指标
	0.15
	参见表7c

	注 1：带*的指标为限定性指标。

	a  APMP：碱性过氧化氢机械浆。
b  BCTMP：漂白化学热磨机械浆。
c  表7计算结果为本表的一部分，计算方法与本表其他指标相同。
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表 4    漂白化学非木浆评价指标项目、权重及基准值
	序号
	一级指标
	一级指标权重
	二级指标
	单位
	二级指标权重
	I 级基准值
	Ⅱ级基准值
	Ⅲ级基准值

	1
	生产工艺及设备要求
	0.3
	备料
	麦草浆
	0.1
	干湿法或干法备料，洗涤水循环利用

	
	
	
	
	蔗渣浆、苇浆
	
	除髓蔗渣/湿法堆存、干湿法苇浆备料

	2
	
	
	蒸煮工艺
	麦草浆
	0.1
	低能耗连续或间歇蒸煮，氧脱木素
	低能耗连续或间歇蒸煮

	
	
	
	
	蔗渣浆、苇浆
	
	
	

	3
	
	
	洗涤工艺
	麦草浆
	0.1
	多段逆流洗涤

	
	
	
	
	蔗渣浆、苇浆
	
	

	4
	
	
	筛选工艺
	麦草浆
	0.15
	全封闭压力筛选
	压力筛选
	压力筛选

	
	
	
	
	蔗渣浆、苇浆
	
	
	
	

	5
	
	
	漂白工艺
	麦草浆
	0.2
	ECF或TCF
	ClO2 或H2O2 替代部分元素氯漂白，ECF
	ClO2 替代部分元素氯漂白

	
	
	
	
	蔗渣浆、苇浆
	
	
	
	

	6
	
	
	碱回收工艺
	0.25
	碱回收设施齐全，有污冷凝水汽提、副产品回收
	碱回收设施齐全，运行正常

	7
	
	
	能源回收设施
	0.1
	有热电联产设施
	有热回收设施

	8
	资源和能源消耗指标
	0.2
	*单位产品取水量
	麦草浆
	m3/ Adt
	0.5
	80
	100
	110

	
	
	
	
	蔗渣浆、苇浆
	
	
	80
	90
	100

	9
	
	
	*单位产品综合能耗 (外购能源)
	麦草浆(自用浆)
	kgce/ Adt
	0.5
	420
	460
	550

	
	
	
	
	蔗渣浆、苇浆(自用浆)
	
	
	400
	440
	500

	
10
	资源综合
利用指标
	0.2
	*黑液提取率
	麦草浆
	
%
	
0.17
	88
	85
	80

	
	
	
	
	苇浆
	
	
	92
	90
	88

	
	
	
	
	蔗渣浆
	
	
	90
	88
	86

	11
	
	
	*碱回收率
	麦草浆
	%
	0.29
	80
	75
	70

	
	
	
	
	蔗渣浆、苇浆
	
	
	85
	80
	75

	12
	
	
	*碱炉热效率
	%
	0.23
	65
	60
	55

	13
	
	
	水重复利用率
	%
	0.17
	85
	80
	75

	14
	
	
	锅炉灰渣综合利用率
	%
	0.06
	100
	100
	100

	15
	
	
	*白泥残碱率（以 Na2O 计）
	%
	0.08
	1.0
	1.2
	1.5

	
16
	污染物
产生指标
	0.15
	*单位产品废水产生 量
	麦草浆
	m3/ Adt
	
0.47
	60
	85
	90

	
	
	
	
	苇浆
	
	
	60
	75
	85

	
	
	
	
	蔗渣浆
	
	
	70
	75
	85

	
17
	
	
	*单位产品 CODCr 产生量a
	麦草浆
	
kg/ Adt
	
0.33
	150
	200
	230

	
	
	
	
	蔗渣浆、 苇浆
	烧碱法
	
	
	110
	165
	230

	
	
	
	
	
	硫酸盐法
	
	
	125
	175
	230

	18
	
	
	可吸附有机卤素（AOX）产生量
	kg/Adt
	0.2
	0.4
	0.6
	0.9

	19
	清洁生产
管理指标
	0.15
	参见表7b

	注1：其他草浆产品指标同麦草浆指标。
注2：带*的指标为限定性指标。

	a  CODCr 不包括湿法备料洗涤产生的废水。
b  表7计算结果为本表的一部分，计算方法与本表其他指标相同。




11


表 5    非木半化学浆评价指标项目、权重及基准值
	序 号
	一级指标
	一级指标权重
	二级指标
	单位
	二级指标权重
	I 级基准值
	Ⅱ级基准值
	Ⅲ级基准值

	1
	生产工艺及设备要求
	0.3
	备料
	稻麦草浆、蔗渣浆、苇浆、棉杆浆
	0.25
	干湿法或干法备料，洗涤水循环利用

	2
	
	
	蒸煮工艺
	稻麦草浆、蔗渣浆、苇浆、棉杆浆
	0.25
	低能耗连续或间歇蒸煮

	3
	
	
	洗涤工艺
	稻麦草浆、蔗渣浆、苇浆、棉杆浆
	0.25
	多段逆流洗涤

	4
	
	
	筛选工艺
	稻麦草浆、蔗渣浆、苇浆、棉杆浆
	0.25
	全封闭压力筛选
	压力筛选

	5
	资源和能源消耗指标
	0.25
	*单位产品取水量
	碱法制浆
	m3/ Adt
	0.5
	60
	70
	80

	
	
	
	
	亚铵法制浆
	
	
	45
	55
	70

	6
	
	
	*单位产品综合能耗(自用浆，外购能源)
	kgce/ Adt
	0.5
	300
	350
	420

	7
	资源综合
利用指标
	0.15
	锅炉灰渣综合利用率
	%
	0.4
	100
	100
	100

	8
	
	
	水重复利用率
	%
	0.6
	85
	75
	70

	9
	污染物
产生指标
	0.15
	*单位产品废水产生量
	碱法制浆
	m3/ Adt
	0.6
	50
	60
	65

	
	
	
	
	亚铵法制浆
	
	
	40
	50
	60

	10
	
	
	*单位产品 CODCr 产生量a
	碱法制浆
	kg/ Adt
	0.4
	250
	300
	350

	
	
	
	
	亚铵法制浆
	
	
	60
	80
	110

	11
	清洁生产
管理指标
	0.15
	参见表7b

	注 1：带*的指标为限定性指标。

	a    CODCr 产生量不包括湿法备料洗涤产生的废水。
b    表7计算结果为本表的一部分，计算方法与本表其他指标相同。
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表 6    废纸浆评价指标项目、权重及基准值
	序 号
	一级指标
	一级指标权重
	二级指标
	单位
	二级指标权重
	I 级基准值
	Ⅱ级基准值
	Ⅲ级
基准值

	1
	生产工艺及设备要求
	0.3
	碎浆
	脱墨废纸浆
	0.25
	碎浆浓度＞15%
	碎浆浓度＞8%
	碎浆浓度＞4%

	
	
	
	
	非脱墨废纸浆
	
	碎浆浓度＞8%
	碎浆浓度＞4%

	2
	
	
	筛选
	0.25
	压力筛选

	3
	
	
	浮选
	0.25
	封闭式脱墨设备
	开放式脱墨设备

	4
	
	
	漂白
	0.25
	过氧化氢漂白、还原漂白(不使用氯元素漂白剂)

	5
	资源和能源消耗指标
	0.3
	*单位产品取水量
	脱墨废纸浆
	m3/ Adt
	0.5
	7
	11
	30

	
	
	
	
	非脱墨废纸浆
	
	
	5
	9
	20

	

6
	
	
	

*单位产品综合能耗
	脱 墨
 废 纸 浆
	废旧新闻纸
	

kgce/ Adt
	

0.5
	65
	90
	120

	
	
	
	
	
	其它废纸
	
	
	140
	175
	210

	
	
	
	
	非脱墨废纸浆
	
	
	45
	60
	85

	7
	资源综合 利用指标
	0.1
	水重复利用率
	脱墨废纸浆
	%
	1
	90
	85
	80

	
	
	
	
	非脱墨废纸浆
	
	
	95
	90
	85

	8
	污染物
产生指标
	0.15
	*单位产品废水产生量
	脱墨废纸浆
	m3/ Adt
	0.6
	5
	8
	25

	
	
	
	
	非脱墨废纸浆
	
	
	3
	6
	15

	9
	
	
	*单位产品CODCr 产生量
	脱墨废纸浆
	kg/ Adt
	0.4
	22
	35
	40

	
	
	
	
	非脱墨废纸浆
	
	
	10
	20
	25

	10
	清洁生产
管理指标
	0.15
	参见表7a

	注1：带*的指标为限定性指标。
注2：废纸浆指以废纸为原料，经过碎浆处理，必要时进行脱墨、漂白等工序制成纸浆的生产过程。
注3：非脱墨废纸浆增加一级热分散增加能耗 25 kgce/ Ad (按纤维分级长短纤维各50%计)。

	a    表7计算结果为本表的一部分，计算方法与本表其他指标相同。
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表 7    制浆企业清洁生产管理指标项目基准值
	序 号
	一级指标
	二级指标
	指标分值
	I 级基准值
	Ⅱ级基准值
	Ⅲ级基准值

	1
	清洁生产
管理指标
	*环境法律法规标准执行情况
	0.155
	符合国家和地方有关环境法律、法规， 废水、废气、噪声等污染物排放符合国家和地方排放标准； 污染物排放应达到国家和地方污染物排放总量控制指标和排污许可证管理要求

	2
	
	*产业政策执行情况
	0.065
	生产规模符合国家和地方相关产业政策，不使用国家和地方明令淘汰的落后工艺和装备

	3
	
	*固体废物处理处置
	0.065
	采用符合国家规定的废物处置方法处置废物；一般固体废物按照 GB 18599 相关规定执行；危险废物按照 GB 18597 相关规定执行

	4
	
	清洁生产审核情况
	0.065
	按照国家和地方要求，开展清洁生产审核

	5
	
	环境管理体系制度
	0.065
	按照 GB/T 24001 建立并运行环境管理体系， 环境管理程序文件及作业文件齐备
	拥有健全的环境管理体系和完备的 管理文件

	6
	
	废水处理设施运行管理
	0.065
	建有废水处理设施运行中控系统， 建立治污设施运行台账
	建立治污设施运行台账

	7
	
	污染物排放监测
	0.065
	按照《污染源自动监控管理办法》的规定，安装污染物排放自动监控设备，并与环境保护主管部门的监控设备联网，并保证设备正常运行
	对污染物排放实行定期监测

	8
	
	能源计量器具配备情况
	0.065
	能源计量器具配备率符合GB     17167 、GB 24789 三级计量要求
	能源计量器具配备率符合GB  17167 、GB  24789 二级计量要求

	9
	
	环境管理制度和机构
	0.065
	具有完善的环境管理制度；设置专门环境管理机构和专职管理人员

	10
	
	污水排放口管理
	0.065
	排污口符合《排污口规范化整治技术要求(试行)》相关要求

	11
	
	危险化学品管理
	0.065
	符合《危险化学品安全管理条例》相关要求

	12
	
	环境应急
	0.065
	编制系统的环境应急预案并开展环境应急演练
	编制系统的环境应急预案

	13
	
	环境信息公开
	0.065
	按照《环境信息公开办法(试行)》第十九条要求公开环境信息
	按照《环境信息公开办法(试行)》第二十条要求公开环境信息

	14
	
	
	0.065
	按照 HJ 617 编写企业环境报告书

	注 1：带*的指标为限定性指标。
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表 8    新闻纸定量评价指标项目、权重及基准值

	序号
	一级指标
	一级指标权重
	二级指标
	单位
	二级指标权重
	I 级基准值
	Ⅱ级基准值
	Ⅲ级基准值

	1
	资源和能源消耗指标
	0.2
	*单位产品取水量
	m3/ t
	0.5
	8
	13
	20

	2
	
	
	*单位产品综合能耗a
	kgce/ t
	0.5
	240
	280
	330

	3
	资源综合利用指标
	0.1
	水重复利用率
	%
	1
	90
	85
	80

	4
	污染物产生指标
	0.3
	*单位产品废水产生量
	m3/ t
	0.5
	7
	11
	17

	5
	
	
	*单位产品 CODCr 产生量
	kg/ t
	0.5
	11
	15
	18

	6
	纸产品定性评价指标
	0.4
	参见表13b

	注 1：带*的指标为限定性指标。

	a    综合能耗指标只限纸机抄造过程。
b    表13计算结果为本表的一部分，计算方法与本表其他指标相同。




表 9    印刷书写纸定量评价指标项目、权重及基准值

	序号
	一级指标
	一级指标权重
	二级指标
	单位
	二级指标权重
	I 级基准值
	Ⅱ级基准值
	Ⅲ级基准值

	1
	资源和能源消耗指标
	0.2
	*单位产品取水量
	m3/ t
	0.5
	13
	20
	24

	2
	
	
	*单位产品综合能耗a
	kgce/ t
	0.5
	280
	330
	420

	3
	资源综合利用指标
	0.1
	水重复利用率
	%
	1
	90
	85
	80

	4
	污染物产生指标
	0.3
	*单位产品废水产生量
	m3/ t
	0.5
	11
	17
	20

	5
	
	
	*单位产品 CODCr 产生量
	kg/ t
	0.5
	10
	15
	18

	6
	纸产品定性评价指标
	0.4
	参见表13b

	注1：印刷书写纸包括书刊印刷纸、书写纸等。
注2：带*的指标为限定性指标。

	a    综合能耗指标只限纸机抄造过程。
b    表 13 计算结果为本表的一部分，计算方法与本表其他指标相同。




表 10    生活用纸定量评价指标项目、权重及基准值

	序号
	一级指标
	一级指标权重
	二级指标
	单位
	二级指标权重
	I 级基准值
	Ⅱ级基准值
	Ⅲ级基准值

	1
	资源和能源消耗指标
	0.2
	*单位产品取水量
	m3/t
	0.5
	15
	23
	30

	2
	
	
	*单位产品综合能耗a
	kgce/t
	0.5
	400
	510
	580

	3
	资源综合利用指标
	0.1
	水重复利用率
	%
	1
	90
	85
	80

	4
	污染物产生指标
	0.3
	*单位产品废水产生量
	m3/t
	0.5
	12
	20
	25

	5
	
	
	*单位产品 CODCr 产生量
	kg/t
	0.5
	10
	15
	22

	6
	纸产品定性评价指标
	0.4
	参见表13b

	注1：生活用纸包括卫生纸品，如卫生纸、面巾纸、手帕纸、餐巾纸等。
注2：带*的指标为限定性指标。

	a    综合能耗指标只限纸机抄造过程。
b    表 13 计算结果为本表的一部分，计算方法与本表其他指标相同。
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表 11    纸板定量评价指标项目、权重及基准值
	序号
	一级指标
	一级指标权重
	二级指标
	单位
	二级指标权重
	I 级基准值
	Ⅱ级基准值
	Ⅲ级基准值

	
1
	资源和能源消耗指标
	0.2
	*单位产品
取水量
	白纸板
	m3/ t
	0.5
	10
	15
	26

	
	
	
	
	箱纸板
	
	
	8
	13
	22

	
	
	
	
	瓦楞原纸
	
	
	8
	13
	20

	
2
	
	
	*单位产品
综合能耗a
	白纸板
	kgce/ t
	0.5
	250
	300
	330

	
	
	
	
	箱纸板
	
	
	240
	280
	320

	
	
	
	
	瓦楞原纸
	
	
	250
	300
	330

	3
	资源综合利用指标
	0.1
	水重复利用率
	%
	1
	90
	85
	80

	
4
	污染物产生指标
	0.3
	*单位产品
废水产生量
	白纸板
	m3/ t
	0.5
	8
	12
	22

	
	
	
	
	箱纸板
	
	
	7
	11
	18

	
	
	
	
	瓦楞原纸
	
	
	7
	11
	17

	5
	
	
	*单位产品 CODCr 产生量
	kg/ t
	0.5
	11
	15
	22

	6
	纸产品定性评价指标
	0.4
	参见表13b

	注1：白纸板包括涂布或未涂布白纸板、白卡纸、液体包装纸板等。
注2：箱纸板包括普通箱纸板、牛皮挂面箱纸板、牛皮箱纸板等。
注3：带*的指标为限定性指标。

	a    综合能耗指标只限纸机抄造过程。
b    表 13 计算结果为本表的一部分，计算方法与本表其他指标相同。




表 12    涂布纸定量评价指标项目、权重及基准值
	序号
	一级指标
	一级指标权重
	二级指标
	单位
	二级指标权重
	I 级基准值
	Ⅱ级基准值
	Ⅲ级基准值

	1
	资源和能源消耗指标
	0.2
	*单位产品取水量
	m3/ t
	0.5
	14
	19
	26

	2
	
	
	*单位产品综合能耗 a
	kgce/ t
	0.5
	320
	380
	430

	3
	资源综合利用指标
	0.1
	水重复利用率
	%
	1
	90
	85
	80

	4
	污染物产生指标
	0.3
	*单位产品废水产生量
	m3/ t
	0.5
	12
	16
	23

	5
	
	
	*单位产品 CODCr 产生量
	kg/ t
	0.5
	11
	16
	19

	6
	纸产品定性评价指标
	0.4
	参见表13b

	注1：带*的指标为限定性指标。

	a    综合能耗包括纸机抄造和涂布过程。
b    表 13 计算结果为本表的一部分，计算方法与本表其他指标相同。
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表 13    纸产品企业定性评价指标项目及权重
	序 号
	一级指标
	指标分值
	二级指标
	指标分值
	I 级基准值
	Ⅱ级基准值
	Ⅲ级基准值

	1
	
生产工艺及装备指标
	0.375
	真空系统
	0.2
	循环使用水

	2
	
	
	冷凝水回收系统
	0.2
	采用冷凝水回收系统

	3
	
	
	废水再利用系统
	0.2
	拥有白水回收利用系统

	4
	
	
	填料回收系统
	0.13
	拥有填料回收系统(涂布纸有涂料回收系统)

	5
	
	
	汽罩排风余热回收系统
	0.13
	采用闭式汽罩及热回收

	6
	
	
	能源利用
	0.14
	拥有热电联产设施

	
7
	产品
特征
指标
	0.25
	*染料
	新闻纸/印刷书写纸/生活用纸
	
0.4
	不使用附录2中所列染料

	
	
	
	
	涂布纸
	
	不使用附录2中所列染料，不使用含甲醛的涂料

	8
	
	
	*增白剂
	纸巾纸/ 食品包装 纸/纸杯
	0.2
	不使用荧光增白剂

	9
	
	
	环境
标志
	复印纸
	0.4
	符合 HJ/T410 相关要求

	10
	
	
	
	再生纸制品
	
	符合 HJ/T205 相关要求

	11
	清洁生产
管理指标
	0.375
	*环境法律法规标准执行情况
	0.155
	符合国家和地方有关环境法律、法规，废水、废气、噪声等污染物排放符合国家和地方排放标准；污染物排放应达到国家和地方污染物排放总量控制指标和排污许可证管理要求

	12
	
	
	*产业政策执行情况
	0.065
	生产规模符合国家和地方相关产业政策，不使用国家和地方明令淘汰的落后工艺和装备

	13
	
	
	*固体废物处理处置
	0.065
	采用符合国家规定的废物处置方法处置废物；一般固体废物按照GB 18599 相关规定执行；危险废物按 照 GB 18597 相关规定执行

	14
	
	
	清洁生产审核情况
	0.065
	按照国家和地方要求，开展清洁生产审核

	15
	
	
	环境管理体系制度
	0.065
	按照 GB/T 24001建立并运行环境管理体系，环境管理程序文件及作业文件齐备
	拥有健全的环境管理体系和完备的管理文件

	16
	
	
	废水处理设施运行管理
	0.065
	建有废水处理设施运行中控系统，建立治污设施运行台账
	建立治污设施运行台账

	17
	
	
	污染物排放监测
	0.065
	按照《污染源自动监控管理办法》的规定，安装污染物排放自动监控设备，并与环境保护主管部门的监控设备联网，并保证设备正常运行
	对污染物排放实行定期监测

	18
	
	
	能源计量器具配备情况
	0.065
	能源计量器具配备率符合 GB     17167 、GB 24789三级计量要求
	能源计量器具配备率符合 GB 17167、GB 24789二级计量要求

	19
	
	
	环境管理制度和机构
	0.065
	具有完善的环境管理制度；设置专门环境管理机构和专职管理人员

	20
	
	
	污水排放口管理
	0.065
	排污口符合《排污口规范化整治技术要求(试行)》相关要求

	21
	
	
	危险化学品管理
	0.065
	符合《危险化学品安全管理条例》相关要求

	22
	
	
	环境应急
	0.065
	编制系统的环境应急预案；开展环 境应急演练
	编制系统的环境应急预案

	23
	
	
	环境信息公开
	0.065
	按照《环境信息公开办法(试行)》第十九条要求公开环境信息
	按照《环境信息公开办法(试 行)》第二十条要求公开环境信 息

	24
	
	
	
	0.065
	按照HJ 617编写企业环境报告书

	注 1：带*的指标为限定性指标。
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（三）制浆造纸行业清洁生产企业的评定
制浆造纸行业不同等级的清洁生产企业的综合评价指数列于表14。
表 14 制浆造纸行业不同等级清洁生产企业综合评价指数
	企业清洁生产水平
	评定条件

	Ⅰ级（国际清洁生产领先水平）
	同时满足： 
Y'Ⅰ≥85；
限定性指标全部满足Ⅰ级基准值要求。

	Ⅱ级（国内清洁生产先进水平）
	同时满足：
Y'Ⅱ≥85；
限定性指标全部满足Ⅱ级基准值要求及以上。

	Ⅲ级（国内清洁生产一般水平）
	同时满足：
Y'Ⅲ=100；
限定性指标全部满足Ⅲ级基准值要求及以上。



注：评价指标详细内容请查阅正式文本
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