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闽节能〔2023〕17号

福建省节能中心关于公布《福建省节能技术

产品推广目录（第五批）》的通知
各设区市节能中心、各有关单位：

为加快我省重点节能技术产品的推广应用，引导用能单位采用先进、适用、经济的节能工艺、技术和产品实施节能降耗改造，按照《福建省节能技术产品推广目录管理办法》及《福建省节能技术产品推广目录评选细则》，经公开征集、评审审核、网上公示等程序，将厦门势拓伺服科技股份有限公司高效永磁同步电机等11项节能技术产品列入《福建省节能技术产品推广目录（第五批》，现予公布，有效期3年。请你们大力宣传推广目录内的节能技术产品，引导用能单位提升能源利用效率、节能降耗。

联系人：徐瑾芳，电话：0591-87506032
附件：福建省节能技术产品推广目录（第五批）

福建省节能中心 

                            2023年5月11日

附件

福建省节能技术产品推广目录（第五批）
	序号
	技术产品名称
	技术产品提供单位
	型号
	技术产品介绍
	适用范围

	1
	高效永磁同步

电机
	厦门势拓伺服科技股份有限公司
	TYGXP-90L-4-3
	采用永磁体励磁，使电机结构简单，降低加工和装配成本，消除易产生问题的集电环和电刷，提高电机运行的可靠性；由于没有励磁电流和励磁损耗，电机的效率和功率密度得到提高。
	适用于各类智能与节能等高端设备领域

	2
	高效无尘室灯具
	厦门普为光电科技有限公司
	PVLED-20
	采用驱动模块以增压电路方式供灯珠电流一致，以高电压输入低电流输出让每一颗灯珠激发后的色温一致性一样，寿命一样，发光效率最高，电流上转化小，输出电压模块成本低。可将光效提高50%，达到210Lm/W，降低总成本，在相同光照要求下更加节能环保，有效提高反光率、改善照度和降低耗电量。
	适用于电子信息，食品加工，先进装备制造，生物医药，特色轻工，现代纺织服装行业

	3
	LED投光灯
（高光效天棚灯）
	福建明旺能源科技有限公司
	ZKRC-TR150W
ZKRC-TR180W
	采用5050高光效灯珠，光效可达195Lm/W，并选用高光效高品质驱动电源，防护等级IP67，恒流输出，稳定性强，不频闪。利用散热器良好的铝材原理，通风对流，再加上灯罩铝片大面积散热，使灯珠长期在低温下工作，灯具高光效、低光衰运作。
	适用于工厂、仓库、物流等

	4
	Ri-EMS智慧工业能源管理系统
	福建省瑞雪互联网技术有限公司
	/
	集能源在线监测、能耗统计、能耗分析、能效管理、用能控制、考核和可视化展示于一体的能源管控中心。通过能源计划，能源监控，能源统计，能源消费分析，重点用能设备的管理，能源计量设备的管理等多种手段，实现能源系统的集中采集、集中监控，集中管理，通过所采集的能源数据，传输到能源管理系统，进入后端智能专家大数据诊断系统整理、分析，为企业决策者提供参考依据，帮助企业达到节能降碳、提高能源效率目的。
	适用于用能品种多，年综合能源消耗量较大的重点用能企业

	5
	三相永磁同步

电动机
	安徽明腾永磁机电设备有限公司
	TYPCX系列
	采用永磁体替代励磁绕组进行励磁，当永磁电机的三相定子绕组（各相差120°电角度）通入频率为f的三相交流电后，将产生一个以同步转速推移的旋转磁场。稳态情况下，主极磁场随着旋转磁场同步转动，因此转子转速亦是同步转速，定子旋转磁场恒与永磁体建立的主极磁场保持相对静止，它们之间相互作用并产生电磁转矩，驱动电机旋转。
	适用于军工、石化、冶金、电力、纺织、水泥、风机、制冷等工业生产领域

	6
	水泵
	上海凯泉泵业（集团）有限公司
	KQW系列卧式单级离心泵、KQL系列立式单级离心泵
	对检测的基础数据进行分析、研究，并结合系统管路流体力学特性，定制“Smart睿智流”高效节能产品，为用户提供优秀、符合现场管路特性的流体输送节能设备。
	适用于冶金化工造纸行业循环水、冷却水循环、锅炉供水，工业给排水等

	7
	基于工业互联网面向工业窑炉高效燃烧的大涡湍流算法
	江阴优燃科技有限公司
	/
	采用大涡湍流燃烧模拟算法，确保燃烧系统的火焰形态符合工艺需求，确保让热量精准送达需要加热的产品上，避免不合理的火焰造成的热量损失。数字化监测及控制整个燃烧过程。云端数据分析为生产管理提供管理依据。
	适用基础工业窑炉的低碳化数字化改造升级或新建基础工业数字化、智能化绿色生产线

	8
	工业用复叠式热功转换制热装置
	山东双信节能环保技术有限公司
	/
	废水泵把处理过的废水送到前、后效防腐热回收换热器，把大部分热量传给自来水，废水温度下降到35℃左右，之后通过中间介质把热量释放到热泵中，温度降到20-30℃排放掉，释放的热量被制冷剂吸收，制冷剂通过压缩机做功，把热量通过中间介质传递给新水，新水最终被加热60-75℃左右送到车间。该技术可回收工艺废水中75%以上的废热能量，同时机组排出的冷量还可以为生产车间降温解暑，改善工作环境。
	适用于印染、食品、啤酒、硅工艺加工等具有高温废水排放且需要使用高温热水，或需要对高温废水降温进行污水处理，达标排放的热量能源回收领域

	9
	大圣电力智慧

用电平台
	北京圣福伦电气技术有限公司
	/
	通过对电压、电流、负荷、电量等相关数据监测，分析出变压器数据的相关问题，通过边界参数设定，显示各种报警信息，提高系统安全可靠性，及时发现安全隐患，及时解决，同时通过数据化管理，能提高电力系统的高效性。
	适用于变压器运行容量在315KVA以上的大工业用户

	10
	磁悬浮MVR蒸发浓缩装置
	山东双合节能环保技术有限公司
	/
	采用先进的高效低噪音磁悬浮蒸汽压缩再生技术、高效的MVR板式低压闪蒸技术和智控检测技术，消耗少量电能产生二次蒸汽循环并利用其中的能量，将稀物料中的水分分离出来，从而达到物料的浓缩。与蒸汽多效蒸发工艺比较综合节能达66%以上，噪音能降低20分贝以上。
	适用于轻工（食品、饮料加工）、纺织（印染）等需要将稀物料蒸发浓缩并且消耗蒸汽的企业

	11
	超双疏自清洁光子辐射制冷材料
	中建西南院（四川）科技有限公司
	/
	利用对太阳能量的高反射能力将太阳热量吸收降到最低，使散发出去的热量大于吸收的热量，从而实现涂层温度低于气温的被动制冷效果。无需借助电力和制冷媒介，具有卓越的制冷效果及超疏水、超疏油自清洁性能。制冷涂层太阳波段具有98.6%的反射率，红外辐射率超过95%。
	适用于电力设备、化工原料及油气储罐、数据中心等


	抄送：省工信厅节能处。
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