福建省节能中心关于福建省节能技术产品推广目录（第六批）的公示

　  按照《福建省节能技术产品推广目录管理办法》《福建省节能技术产品推广目录评选细则》要求，经预选初审、专家评选及我中心研究，拟将厦门东亚机械工业股份有限公司等11家企业申报的12项节能技术产品列入《福建省节能技术产品推广目录（第六批）》，现予以公示。如有异议，请在公示期内与我中心联系。
　　一、公示日期：2024年2月21日至2024年2月27日。

　　二、联系方式：

　　省节能中心纪委：0591-87505147
省节能中心节能四处：0591-87516239

电子邮箱：jn4@gxt.fujian.gov.cn
附件：福建省节能技术产品推广目录（第六批）公示名单
 福建省节能中心 
                   2024年2月21日

附件
福建省节能技术产品推广目录（第六批）公示名单

	序号
	技术产品名称
	技术产品提供单位
	技术产品介绍
	适用范围

	1
	ZLS-2iC、ZLS-Di、ZLS-Hi+、ZLS-直联系列螺杆式空气压缩机
	厦门东亚机械工业

股份有限公司
	ZLS-2iC系列通过两级串联的工艺设置降低每个单级压缩过程的压缩比，减少内泄漏量，提高容积效率，进而提高排气量；ZLS-Di系列采用独创的永磁油冷一体式驱动技术，比常规电机驱动模式效率提升8%；ZLS-Hi+系列采用全新优化螺杆机头，转速低、效率高；ZLS-直联系列按照大转子、大轴承、低转速的设计思路，采用直联传动方式，传动效率高，使用寿命长。
	适用于工业企业的喷涂、驱动、除尘、

传输等

	2
	高效永磁同步电机
	厦门势拓伺服科技

股份有限公司
	采用永磁体励磁，电机结构简单，加工和装配成本较低，消除了易产生问题的集电环和电刷，提高了电机运行的可靠性。由于没有励磁电流和励磁损耗，电机的效率和功率密度得到了提高。永磁直驱同步电机可直接驱动负载设备，能够满足负载所需要的速度和转矩要求，大大提高传动系统的传动效率。
	各类智能与节能等高端设备领域，如数控机床、工业机器人、高端纺织机械等行业

	3
	企业能源管理系统
	福建奥拓美科技有限公司
	集中采用用能单位能耗数据和产品产量数据，通过整理、汇总、运算生成不同维度的统计分析数据，使用能单位了解能源消耗情况和对应产品产量情况。通过能耗分析比对、工序能效对标、生产管理报表和损耗分析及跑冒滴漏警告功能，为用能单位提供基础数据依据，促进能源管理精细化。
	适用于各类工业企业

	4
	智慧节能LED照明灯具
	福建欧美达电器有限公司
	采用高光效LED光源配合自主设计的高效率透镜方案，光效较高。同时，使用红外、超声波等传感器感知环境光照和人员活动，实现自动调整照明亮度和时间，精确控制能耗。采用智能控制系统，使得用户可远程监测、调整照明系统，制定最佳照明方案，确保在各种情景下实现最佳节能效果。
	适用于各类工业企业、学校、楼宇、市政

交通等

	5
	福富能耗监管云
	中电福富信息科技

有限公司
	通过在线能耗表计采集能耗数据，结合企业生产产量、排班等生产信息，分析不同班次、不同产量下产品单耗。通过优化设备、系统、排班或工艺流程，监控能源消耗的变化，找到能源消耗与生产的最优方案，提高能源利用效率，具有交付快、成本低、接入安全等优点。
	适用于各类工业企业

	6
	陶瓷集成制粉节能低碳新工艺与装备
	佛山市蓝之鲸科技

有限公司
	通过高压力真空脱水技术，大幅度降低陶瓷制粉时的蒸发水量，再利用窑炉的低温余热进行泥料干燥，达到节能目的。与传统喷雾干燥制粉工艺相比，集成制粉技术可大幅度降低能耗、用水量及粉料成本。
	适用于干压陶瓷砖的粉料生产

	7
	节能高效压缩空气

系统
	上海优耐特斯压缩机有限公司
	喷油压缩空气系统配套高效电机，采用双级压缩、直连传动以及符合流体力学和热力学的全系统优化的一级能效空压站设计，二十套喷油压缩空气系统一级能效空压站已认证，技术成熟稳定、效率较高；无油压缩空气系统采用洁净的压缩空气，可参与完整的生产过程，降低无效热辐射。
	适用于各类工业企业

	8
	基于边缘计算的流程工业智能优化控制技术
	北京和隆优化科技股份有限公司
	基于用户条件，将边缘计算、云计算、人工智能、自寻优、装置级、企业级大数据挖掘及大系统协调优化等技术用于生产线，使生产装置具有自感知能力，能够对现场的异常工况做出预测和快速响应，代替人工或原基础控制系统做出决策，确保生产装置始终运行在最佳状态，保障生产安全和稳定及。通过实现自动化、智能化及最优化控制，产生节能、节水及资源综合利用的效益。
	适用于各类锅炉、窑炉、水泥生产线及化工行业典型通用单元装置、生产线大系统的智能化节能升级改造

	9
	固体绝缘铜包铝管母线
	广东日昭电工

有限公司
	利用集肤效应，合理搭配铜、铝管的厚度，提高铜的利用率，增大表面积，改善导体电流密度不均匀系数，使其额定电流温升从50K降低至30K，过载能力提高2倍，降低损耗，节约电能。
	适用于各类需要电能的工业企业

	10
	向心式ORC余热

发电技术
	北京华航盛世能源技术有限公司
	采用有机朗肯热力循环原理，结合向心式涡轮技术，将工业中的中低温（80-300℃）余热进行回收，并转化为高品质电能，在增加发电量的同时，减少装置冷却能耗。整个系统无需太多现场基建，建设期短，全自动封闭运行，可做到无人值守。
	适用于石油化工、煤化工、精细化工、钢铁、印染等工业余热余压回收利用和系统优化等领域

	11
	永磁直驱电动滚筒技术
	江苏嘉轩智能工业科技股份有限公司
	永磁直驱电动滚筒外壳设计为外转子，转子内部采用磁钢形成磁路，定子的线圈固定在机轴的轴套上，机轴为空心轴，电源引线从接线盒由机轴的空心穿入与线圈连接，其外还有相应支撑的端盖、支座、轴承和油盖等主要零件以及密封圈、紧固件等标准件，由变频驱动器直接驱动滚筒。
	适用于冶金、石化等行业的大、中型带式输送机节能改造领域

	12
	永磁直驱电动机
	
	针对有齿轮箱的应用场景，取消异步电机、联轴器和齿轮箱等中间传动环节，采用直联的方式驱动负载，使传动链简单，可以实现系统节能。同时，相比于传动异步电机，永磁直驱电动机可直接输出负载需求的转速。
	适用于各类工业企业
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