附件

福建省节能技术产品推广目录（2025年第一批）名单

	序号
	技术产品名称
	技术产品提供单位
	技术产品介绍
	适用范围

	1
	一般用喷油螺杆空气
压缩机（HD系列）
	泉州市华德机电设备
有限公司
	融合多种先进技术，双级压缩接近等温压缩，降低压缩比、减少内泄漏，提升容积效率，优化的转子型线使气体传输更高效，搭配高效永磁电机降低能耗；变频技术可精确调控电机转速，实现15%~100%的气量灵活调节，适应不同工况且避免电机频繁启停，对比传统单级螺杆机节能空间在33%~45%；物联功能可以远程监控设备运行参数、能效数据和故障预警，便于维护管理，保障稳定高效运行；能效指标达到《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》（GB 19153-2019）规定的1级能效水平。
	适用于各类工业企业

	2
	压缩空气能源管理系统
	福建瑞勒节能科技
有限公司
	压缩空气系统设备PHM健康管理与全链能源管理，通过物联网、数字化、大数据、专业模型及AI等前沿技术，实现空压机、后处理、冷却水、空气管道输送、用气工艺能效的全链智慧数字化管理，使压缩空气系统能源效率最优，达到节能减碳的目标。
	适用于各类工业企业

	3
	空气悬浮离心式鼓风机
	福建璞华环保有限公司
	应用永磁电机技术、空气悬浮轴承技术、三元流叶轮技术，整体效率相比传统容积式鼓风机效率提高约30%；因为没有物理接触和无需润滑油系统，所以具有高效、节能、低噪音、运行可靠和长期无需维修保养的特点；综合节能率20%～50%。
	适用于各类工业企业

	4
	SSWE/SSWEA系列高效
三相异步电动机
	福州万德电气有限公司
	具有运行稳定、噪音低、振动小的特点，能效等级达到节能水平。
	适用于各类工业企业

	5
	安及赛节能型高通量
覆膜滤料
	厦门格锐特环保科技
有限公司
	具有通量大、清灰好、寿命长的特点；相较传统覆膜滤料，阻力降低40%，清灰周期延长2倍以上，过滤效率提高一个数量级，体现出了更低的压差及更长的清灰周期，使用寿命也延长20%，减少设备能耗。
	适用于各类工业企业

	6
	一种高效离网智慧照明
技术
	厦门普为光电科技
有限公司
	采用N-LED技术及高效率LED灯珠排布方式，使LED灯珠之间工作电流一致、误差接近于零；采用增压驱动拓扑，效率提高至95%；角度可调节的棱镜聚光技术，起到集中光线的光学效果，解决传统灯罩的光利用率低的问题。
	适用于各类工业企业

	7
	智慧灯具
	和谐光电科技（泉州）
有限公司
	融合智慧感知、即时通讯、智能控制、计算光学方法、光控制材料、超导散热及特殊结构设计、超亮发光晶片以及高效率电源等多学科综合技术，显著提升了产品的节能性能；在确保产品长寿命的同时，有效减少了产品更换频次，降低了原材料生产过程中的能耗。
	适用于各类工业企业

	8
	远大非电空调
	远大空调有限公司
	采用热能驱动的溴化锂吸收式制冷、制热机组，特点是主能源不用电；通过余热、废热（热水、烟气、蒸汽等）来实现制冷、制热；用于生产工艺或作为舒适性空调，可有效实现变废为宝。
	适用于工业领域余热、废热回收利用

	9
	印染余热转蒸汽装置
技术及装置
	山东双合节能环保技术
股份有限公司
	充分回收工业高温废水废气（烟气）的热能，通过热交换传递给软化水，高温软化水通过低压罐闪蒸生成低压饱和蒸汽，低压饱和蒸汽经蒸汽压缩机压缩增压升温，热焓增加后，生成高温高压饱和蒸汽；智能检测系统通过质检，将符合工艺要求的高温高压饱和蒸汽，经过分汽包后通过压力阀送入蒸汽管网回用工艺；将没有完全气化的高温汽水混合物送回闪蒸罐中。
	适用于轻工（食品、饮料加工）、纺织（印染）等凡是需要将大量废水、废气降温排放并且消耗蒸汽的行业和领域

	10
	KQSN系列卧式单级
双吸离心泵
	上海凯泉泵业（集团）
有限公司
	采用三元流理论设计的的叶轮，设计效率高，高效区宽。
	适用于各类工业企业

	11
	SGW高效单级单吸
卧式离心泵
	
	采用三元流理论设计的的叶轮，设计效率高，高效区宽。
	适用于各类工业企业
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