附件

福建省节能技术产品推广目录（第七批）

	序号
	技术产品名称
	技术产品提供单位
	技术产品介绍
	适用范围

	1
	间接蒸发冷水机组
（AGS04-ZLB、
  AGS05-ZLB、
  AGS06-ZLB）
	澳蓝（福建）实业
有限公司
	间接蒸发冷却器引进新风（干通道）被湿通道冷空气带走部分显热、新风等湿降温；降低新风干球温度和湿球温度后经挡水板进入湿通道，湿通道冷空气通过直接蒸发带走水中的热量和新风（干通道）传来的显热；降温加湿后的湿通道空气从间接蒸发换热芯体出风口侧送出，通过填料并带走水中的热量，降低水温，制取高温冷水。
	适用于各类工业企业、数据中心

	2
	高效节能风机
（RCCF系列）
	福建坤晨能源科技
有限公司
	采用高效气力模型及先进的CFD流场分析软件辅助设计，多规格的叶型模型可满足不同工况的运行比转速；实际运行效率超80%，节电率超15%；能效指标达到GB 19761-2020规定的1级能效水平。
	适用于各类工业企业

	3
	高效节能水泵
（RCCS系列）
	
	采用高效叶轮，效率比传统普通水泵高5%～10%，且高效区比普通水泵宽1.5～2.5倍，能效指标符合GB 19762-2007规定的节能评价值要求。
	

	4
	优易普能耗在线
监测系统
	福建优易普科技
有限公司
	深度分析监测企业实时能耗数据，及时发现设备故障、能效低下等问题，及时进行运行维护和系统优化，合理安排能源负荷。
	适用于各类工业企业

	5
	一般用喷油螺杆空气
压缩机（HD系列）
	泉州市华德机电设备
有限公司
	采用双级压缩，提升容积效率，高效传输气体，搭配高效永磁电机；采用变频技术调控电机转速，实现15%～100%的气量灵活调节，适应不同工况，减少电机频繁启停，较传统单级螺杆机节能超30%；能效指标达到GB 19153-2019规定的1级能效水平。
	适用于各类工业企业

	6
	压缩空气能源管理系统
	福建瑞勒节能科技
有限公司
	压缩空气系统通过专业模型、物联网、数智化、AI等技术，实现空压机、后处理、冷却水、空气输送、用气工艺能效的全链智慧数字化管理，使系统能源效率更优。
	适用于各类工业企业

	7
	空气悬浮离心式鼓风机
	福建璞华环保
有限公司
	应用永磁电机、空气悬浮轴承、三元流叶轮等技术，效率较传统容积式鼓风机提高约30%，具有高效、节能、低噪音、运行稳定和易维修保养的特点；综合节能率超20%。
	适用于各类工业企业

	8
	SSWE/SSWEA系列高效
三相异步电动机
	福州万德电气
有限公司
	采用高牌号硅钢片，优化电路、磁路设计，减少电机失、铁损、铜损；改进电机风罩设计，降低电机杂耗。具有运行稳定、噪音低、振动小的特点，能效等级达到节能水平。
	适用于各类工业企业

	9
	安及赛节能型高通量
覆膜滤料
	厦门格锐特环保科技
有限公司
	具有通量大、清灰好、寿命长的特点；较传统覆膜滤料，阻力降低40%，清灰周期延长2倍以上，过滤效率提高一个数量级，设备使用期限延长20%。
	适用于各类工业企业

	10
	高效离网智慧照明
技术
	厦门普为光电科技
有限公司
	采用N-LED技术及高效率LED灯珠排布方式，使LED灯珠工作电流一致；采用增压驱动拓扑，效率提高至95%；采用棱镜聚光技术，集中光线，角度调节，较传统灯罩大幅提高光利用率。
	适用于各类工业企业

	11
	智慧灯具
	和谐光电科技（泉州）
[bookmark: _GoBack]有限公司
	融合智慧感知、即时通讯、智能控制、计算光学方法、光控制材料、超导散热及特殊结构设计、超亮发光晶片、高效率电源等多学科综合技术，显著提升灯具的节能性能；具有寿命长、更换频次少等特点。
	适用于各类工业企业

	12
	远大非电空调
	远大空调有限公司
	采用热能驱动的溴化锂吸收式制冷、制热机组，主能源不用电；通过余热、废热（热水、烟气、蒸汽等）来实现制冷、制热。
	适用于生产过程中产生余热、废热的工业企业

	13
	印染余热转蒸汽装置
技术及装置
	山东双合节能环保技术
股份有限公司
	充分回收工业高温废水废气（烟气）热能，通过热交换传递给软化水，高温软化水通过低压罐闪蒸生成低压饱和蒸汽，经蒸汽压缩机压缩增压升温，生成高温高压饱和蒸汽；智能检测系统通过质检，将高温高压饱和蒸汽经分汽包、压力阀送入蒸汽管网回用工艺，将未完全汽化的高温汽水混合物送回闪蒸罐。
	适用于需将废水、废气降温排放并消耗蒸汽的轻工（食品、饮料加工）、纺织（印染）等行业和领域

	14
	KQSN系列卧式单级
双吸离心泵
	上海凯泉泵业（集团）有限公司
	采用三元流理论设计的叶轮，设计效率高，高效区宽。能效指标符合GB 19762-2007规定的节能评价值要求。
	适用于各类工业企业

	15
	SGW高效单级单吸
卧式离心泵
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