
附件
福建省节能技术产品推广目录（2025年第二批）名单
	序号
	技术产品名称
	技术产品提供单位
	技术产品介绍
	适用范围

	1
	蒸发式冷气机
	澳蓝（福建）实业有限公司
	利用自然蒸发冷却效应，凭借水蒸发吸热降低周围空气的温度，无需制冷剂和压缩机等部件，通过风机和水泵的运行实现空气的制冷，在干燥、低湿度的环境中制冷效果更好。
	适用于工业厂房、数据机房、农牧业、大型公建等 
场所的通风降温

	2
	创思能碳协同管理系统
	福建省创思能源科技有限公司
	通过轻量自定义报表，智能分时电能监测，产线-工序-设备-班组多维度能效监测及对标，异常用能数据监测与量化，设备运行预测与优化等应用模块，提升用户用能及碳排放管理数智化水平。
	适用于各类工业企业

	3
	免煅烧陶瓷纤维无机板
	路成节能科技（福建）有限公司
	采用免煅烧工艺,通过真空吸滤、压制成型、热风烘干和微波烘干等生产工序，导热系数低至0.078W/(m·K)，隔热性能良好，达到保温节能的效果，降低能源消耗。
	适用于各类工业企业

	4
	等离子复合燃烧炬
	领航国创（厦门）等离子技术有限公司
	通过气体放电电离出活性自由基和激发态组分等高活性粒子，促进燃料的燃烧。降低化学反应活化能，加速碳氢燃烧，缩短碳颗粒燃烧时间，减少火焰黑度，提高热辐射效率，减少天然气消耗。
	适用于使用工业窑炉的各类企业窑炉

	5
	变压器、电机智能配电安全节能系统
	福建荣晟电力科技有限公司
	该系统为集节电保护、净化电网、平衡三相、抑制谐波、补偿无功等功能于一体，系统减少电压波动、三相不平衡、谐波污染所等低压用电系统的电能浪费。
	适用于各类工业企业

	6
	HT-YT系列
LED光能路灯
	漳州和泰电光源科技有限公司

	采用晶体硅太阳能电池供电，电能存储在蓄电池中，无需外部电源供电。同时，采用超高亮LED灯具作为光源，发光效率高、使用寿命长，照明效果好，减少能源消耗‌。‌
	适用于各类工业企业

	7
	HT-LD系列

LED路灯
	
	路灯单向发光，无需反射器，光利用率超90%，可减少配光损耗。光电转换效率高达30-50%，电能利用率大幅提升，相同照度下功耗可降低超50%。
	适用于各类工业企业

	8
	一种闪蒸汽回收

提压系统
	福建能邦新能源科技有限公司
	高效回收过剩低压蒸汽，将其升压后再利用，提升蒸汽利用率，降低燃料消耗，减少CO2排放。
	适用于印染、皮革、食品、火力发电厂及使用蒸汽的热用户

	9
	eMegasys智能建筑管理系统V2.0
	厦门中智信系统集成有限公司
	通过跨终端报警快速处理设备异常，运用BIM建模与可视化引擎实时监控能耗，利用物联网技术远程管控设备，并通过设备编码管理和大数据分析，优运行策略，实现节能。
	适用于各类工业企业

	10
	eMegasys能源管理系统V1.0
	
	利用优化算法结合数据自动寻优并输出高效控制指令，通过能耗预测识别能耗异常，自定义节能策略。实时计算节能率、预测碳排放并分析碳流向；结合分区、分项能耗分析及空间动态分摊算法，精准定位能耗分布。
	适用于各类工业企业

	11
	辐射制冷超材料技术
	福建瑞凌新能源科技有限公司
	通过优化材料设计，将功能粒子随机分散到柔性高分子材料中，利用功能粒子对材料的光谱选择性进行精准调控，搭设高效热量输送通道，实现大气窗口的高发射率，实现24小时零能耗持续制冷。
	适用于各类工业企业

	12
	智慧控电系统
	福建时刻智能科技有限公司
	通过物联网实时监测用电设备，智能数据分析用电规律，识别低效或浪费环节。系统自动优化控制策略，包括动态调节设备功率、分时用电、智能启停，并协同调度可再生能源，通过精准匹配供需实现节能。
	适用于各类工业企业

	13
	威乐卧式双吸泵
	福建金鼎杰能源科技有限公司
	采用GB2能效电机或GB1能效电机，降低泵组运行能耗。通过CFD全流动动态模拟达到气蚀和效率的平衡，满足不同应用需求。Ceram CT专利涂层，提高产品效率3%左右,降低能耗和水泵运行成本。
	适用于各类工业企业

	14
	“助磁”同步磁阻电机驱控系统
	海辽（福建）科技有限公司
	采用助磁同步磁阻电无鼠笼结构，转子无绕组，结合铁阳体助磁材料提高电机运行效率。
	适用于各类工业企业

	15
	WOES智能优化

节能系统
	万洲电气股份有限公司
	该系统将互联网技术、大数据云计算技术、3D可视化等信息化技术融合，通过对企业生产及能耗数据实时监控与AI分析，定位能耗浪费环节，从设备运行、工艺管控与管理策略等优化能源管理流程，提高能源使用效率，实现节能增效。
	适用于各类工业企业


	16
	顶置多喷嘴粉煤加压气化炉技术
	科林能源技术（北京）有限公司
	通过对各工艺烧嘴氧气和煤粉流量的控制，实现了各烧嘴氧煤比的精确控制，提高气化炉运行的稳定性和抗煤质波动的能力。
	适用于各类工业企业

	17
	烟气深度净化除湿及

余热回收一体化技术
	昊姆（上海）节能科技有限公司
	利用溶液吸湿原理，喷淋吸收湿烟气中的水蒸气及SO2、粉尘等有害物质，回收烟气中的汽化潜热，实现烟气SO2 和粉尘超低排放。吸收塔内烟气和循环工质溶液进行热质交换，减少换热环节，降低气液换热端差，提高换热效率。
	适用于各类工业企业

	18
	单相浸没液冷一体化

智算解决方案
	天津提尔科技有限公司
	利用高导热性冷却液对服务器部件散热，服务器及冷却液循环带走热量并排放，冷媒与发热器件直接接触，换热效率更高，可实现全面自然冷却，系统PUE可达1.1及以下。
	适用于高密度部署的智算中心

	19
	双筒型永磁

调速节能技术
	青岛斯普瑞能源科技有限公司
	根据电磁感应原理，导体切割磁场，在导体中产生感应涡电流和感应磁场，与永磁场两者交互作用传递扭矩。通过电动执行机构调节耦合面积，调节输出扭矩，根据负载工艺需求调速节能降碳。
	适用于各类工业企业

	20
	水矢量悬浮

雾化冷却设备
	深圳市辰诺节能科技有限公司
	利用冷却水循环水泵的余压作为动力，热水进入雾化装置，经二道冲击高速旋转雾化装置，将水能转化为机械能，并带动装置上风叶高速旋转产生风能，抽风和鼓风将塔内热交换的热汽排出塔顶外，实现设备降温。
	适用于各类工业企业

	21
	智能硅橡胶变压器
	上海正尔智能科技股份有限公司
	采用高性能硅橡胶替代环氧树脂，并对变压器结构进行优化设计减小变压器的体积，降低变压器的空载损耗和负载损耗，实现节能。
	适用于各类工业企业

	22
	XTY3及XTY5系列

低压永磁电机
	江苏祝尔慷电机节能技术有限公司
	利用永磁体建立磁场，磁场与转子永磁磁场相互作用，驱动电机旋转并进行能量转换。转子不产生铁损耗和涡流损耗，同时高功率因数降低了定子绕组电阻损耗，从而提升了电机效率，实现节能。
	适用于各类工业企业

	23
	格兰富LS单级双吸泵
	格兰富水泵（上海）有限公司
	LS产品采用CFD（计算流体动力学）、FEA（有限元分析）、Catia（3D建模）等流体模拟和外形设计工具，对双吸泵进行优化设计，提升运行效率，实现节能。
	适用于各类工业企业

	24
	格兰富NK单级端吸泵
	
	NK产品采用CFD（计算流体动力学）、FEA（有限元分析）、Catia（3D建模）和AI工具对端吸泵进行水利与稳定性优化，提升运行效率，实现节能。
	适用于各类工业企业




